Data/hora: 28/05/2024 05:47:12

Biblioteca(s): | Embrapa Meio-Norte.
Data corrente: | 19/05/1997
Data da última atualização: | 19/05/1997
Autoria: | MARTINEZ, M. A.; HARR, M. E.; MONKE, E. J.
Título: | Simulacao de drenagem subterranea usando elementos finitos: III- Transferencias das incertezas dos parametros de entrada para os parametros de saida do modelo.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | Visosa: AEAGRI-MG, 1995.
Páginas: | 12p.
Série: | (AEAGRI-MG. Irrigacao e Drenagem, 42)
Idioma: | Português
Conteúdo: | Uma aproximacao probabilistica (metodo da estimativa do ponto modificado) foi combinada com o modelo de drenagem, em elementos finitos, visando transferir as incertezas dos valores da condutividade hidraulica saturada para os parametros de saida do modelo, tais como velocidade e potencial da agua no solo e as hidrografas das vazoes dos drenos. A aplicacao do metodo probalistico possibilitou 24 combinacoes da condutividade hidraulica, sendo que, para cada uma, simulou-se ainda as vazoes nos drenos. Dos vinte e quatro resultados obtidos, foram calculados parametros estatisticos tais como media, coeficiente de variacao e intervalo de confianca. A hidrografa media simulada ajustou-se melhor a hidrografa medida do que aquela simulada com os valores medios da condutividade hidraulica. Verificou-se tambem que o coeficiente de variacao das vazoes do dreno decresceu com o decrescimo das vazoes.
Thesagro: | Drenagem Subterrânea; Irrigação; Simulação.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Meio-Norte (CPAMN)
Exemplares: | CPAMN - (3958-1) - ADD - FL - -- - FOL 9713 -  - FOL 9713 - DIS