Data/hora: 23/09/2024 14:01:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	02/08/1999	
Data da última atualização: 	21/07/2008	
Autoria: 	COSTA, S. N. da; MARTINEZ, M. A.; MARTINS, J. H.; FERREIRA, P. A.	
Título: 	SIMASS - modelo para simular o transporte de agua e solutos no solo I: desenvolvimento e teste de sensibilidade.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.3,n.2,p.183-189, 1999.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Desenvolveu-se um modelo matematico, denominado SIMASS, para simular o transporte unidimensional de agua e soluto no solo, sob condicoes de escoamento nÆo-permanente. As equacoes de transporte de agua e de solutos, sao resolvidos numericamente pelo metodo de diferencas finitas. O modelo permite, entre outras caracteristicas, obter-se a distribuicao de unidade e de solutos no solo, a utilizacao de conficoes de contorno do tipo potencial constante e do tipo fluxo constante, e o uso de duas funcoes, atraves das quais se estima a condutividade hidraulica do solo nao-saturado.	
Palavras-Chave: 	Escoamento nao-permanente; Modelagem; Modeling; Solute transport; Transporte de solutos; Unidade do solo; Unsteady flow.	
Thesaurus Nal: 	soil water content.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (13561-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  - 630.5 - DIS