Data/hora: 26/05/2024 23:37:46

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 07/12/2023
Data da última atualização: | 15/01/2024
Autoria: | LOPES, L. de P.; SILVA, M. J.; MARTINS, M. A.
Afiliação: | LÓREN DE PAULA LOPES, Universidade Federal de São Carlos; MAYCON JHONY SILVA, Universidade Federal de São Carlos; MARIA ALICE MARTINS, CNPDIA.
Título: | Obtenção de novos materiais a partir de borracha natural e nanocelulose.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 15., 2023, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Pecuária Sudeste: Embrapa Instrumentação, 2023. Coordenadores:Cintia Righetti Marcondes; Daniel Souza Corrêa
Páginas: | 42 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A aplicação de matérias-primas agrícolas ecologicamente sustentáveis tem despertado grande interesse em detrimento do uso de fontes não renováveis. A celulose vem sendo bastante explorada como um recurso alternativo e promissor em diversos setores, pois possui características únicas, principalmente em escala nanométrica. Esse material vem sendo adicionado em matrizes poliméricas, pois é capaz de melhorar as propriedades das mesmas. A borracha natural (BN) obtida a partir do látex de seringueira (Hevea brasilisensis) já é muito utilizada em uma gama de aplicações, podendo ser empregada como matriz para obtenção de nanocompósitos com a adição de cargas de nanofibras de celulose. Unindo esses dois recursos pode-se obter nanocompósitos com atributos superiores aos compósitos convencionais, tornando-se um campo com potencial significativo para estudo. No presente trabalho, foi realizada a produção de nanocompósitos de borracha natural comercial reforçados com nanocelulose obtida a partir dos resíduos agroindustriais de madeira de seringueira, como forma de reaproveitamento sustentável e ainda obtenção de produtos com melhores propriedades. Utilizou-se dois tipos de látex comercial: látex centrifugado 60% e látex centrifugado pré-vulcanizado 60%, ambos da marca DuMellO. O látex centrifugado comercial foi analisado através da técnica de determinação da distribuição de tamanho de partículas obtendo-se um valor médio de 436,9 nm, e por potencial Zeta o qual obteve o valor de (-71,3 ± 17,3) mV. As nanofibras de celulose obtidas por hidrólise ácida foram caracterizadas, e apresentaram o diâmetro, comprimento, razão de aspecto e índice de cristalinidade iguais a: 4,2 ± 1,7 nm, 236,8 ± 99,8 nm, 56,4 e 71,3% respectivamente, indicando que foram produzidos nanocristais de celulose. Os nanocompósitos com 2,5% de nanofibras foram preparados por casting. A temperatura de transição vítrea (Tg) para as amostras de BN e seus nanocompósitos foi determinada por DSC e obteve-se o valor de -63°C em todos os casos, indicando que a adição das nanofibras não influenciou na mobilidade das cadeias de borracha. O mesmo foi observado para a temperatura inicial de degradação obtida com os ensaios de TG / DTG, mantendo-se em torno de 250 °C, indicando que a estabilidade térmica dos materiais obtidos não foi alterada com a adição das nanofibras. As análises por FTIR, DRX e MEV não mostraram resultados conclusivos. No caso do DRX e FTIR, foram observados que os picos e bandas da celulose foram encobertos pelo da BN, e para análise morfológica dos nanocompósitos será necessário ensaios através da técnica de MEV-FEG. Observou-se também a partir dos resultados obtidos até o momento, que a utilização de resíduos de madeira de seringueira e borracha natural para produção de novos materiais é uma área promissora
Palavras-Chave: | Nanocompósitos.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1159288/1/P-Obtencao-de-novos-materiais-a-partir-de-borracha-natural-e-nanocelulose.pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (18330-1) - UPC - RA - DD - PROCI.23/126 -  - 2023/136 - DIS