Data/hora: 18/06/2024 20:51:07

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | NOGUEIRA, J. S.; MATTOSO, L. H. C.; FARIA, R. M.
Afiliação: | UFMT-Departamento de Fisica; EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC.
Título: | Condutividade AC e correntes termoestimuladas em polianilinas.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1995.
Páginas: | p.264.
Idioma: | Português
Conteúdo: | As polianilinas sao polimeros condutores sob dopagem protonica. Nesse trabalho foram realizados alguns estudos da evolucao de sua condutividade dc em funcao da temperatura, no sentido de verificar a relacao sigma e proporcional ao periodo elevado a potencia -1/n (variable range-hopping), onde n esta ligado ao fator de dimensionalidade da condutividade. Acima da temperatura ambiente, observa-se um pico acentuado, em torno de 80 graus, na medida de corrente termoestimulada, a qual esta associada a uma mudanca na estrutura conformacional do polimero. Calculos aproximados baseados na subida inicial no pico de corrente mostram que deriva o valor da energia de ativacao da transicao estrutural.
Palavras-Chave: | Condutividade AC; Corrente termoestimulada; PANI; Polianilina.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5504-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00084 -  - 1995.00084 - DIS