Data/hora: 17/06/2024 08:18:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	01/11/2006	
Data da última atualização: 	23/12/2014	
Autoria: 	COSTA, N. P. da; MESQUITA, C. de M.; MAURINA, A. C.; PORTUGAL, F. F.; FRANÇA NETO, J. B.; KRYZANOWSKI, F. C.; HENNING, A. A.	
Afiliação: 	NELIO PACHECO DA COSTA, SPM GGE; CNPSo; Emater; CNPSo; JOSÉ DE BARROS FRANÇA-NETO, CNPSO; FRANCISCO CARLOS KRZYZANOWSKI, CNPSO; ADEMIR ASSIS HENNING, CNPSO.	
Título: 	Programa nacional de redução dos desperdícios durante a colheita da soja no Brasil.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	Informativo ABRATES, Pelotas, v. 16, n.1/3, p. 26, mar. 2006.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Edição dos Resumos do XIV Congresso Brasileiro de Sementes, Foz do Iguaçu, ago. 2005.	
Conteúdo: 	A soja é uma das culturas de maior expressão econômica para o Brasil, trazendo em conseqüência volume significativo de divisas para a nação. No Brasil, estima-se uma perda média na colheita de duas sacas/ha, quando o padrão americano considera tolerável perda na faixa de uma saca/ha. O objetivo do trabalho foi determinar os desperdícios que ocorrem na colheita mecânica da soja e apresentar soluções para sua redução . Nas safras 2003/ 2004 e 2004/2005 foram realizados seis cursos para aproximadamente 100 técnicos e produtores de soja, de diferentes regiões do Brasil. Os cursos foram organizados pela Embrapa Soja e Emater/PR, constando de palestras, com auxílios visuais e outros recursos didáticos. Na atividade prática de campo, foram destacados o modo correto de operar a colhedora e como realizar as regulagens e ajustagens necessárias na plataforma de corte e nos mecanismos internos. Ainda na parte prática, foram avaliadas as perdas, utilizando o copo medidor e comparando os percentuais de perdas antes e após as ajustagens da colhedora. Para aferir as perdas, colhia-se uma faixa da lavoura de soja, com a regulagem adotada pelo operador ou produtor. Após a avaliação das perdas, realizavam-se novos ajustes, caso fossem necessários, e colhia-se nova faixa da mesma lavoura. Os resultados referentes as safras 2003/2004, 2004/2005 indicaram que ajustes inadequados do sistema de recolhimento, velocidade excessiva de colheita, manutenção precária da máquina, lavouras com excesso de plantas daninhas e grau de umidade da semente/grão muito baixo foram os responsáveis pelos índices elevados de perdas na colheita da soja, que chegaram a variar de 1,2 saca/há (Estado do Paraná) a 2,4 sacas/ha (Estado de Minas Gerais). Levando em conta a área cultivada de soja de 22,2 milhões de hectares, em 2004/05, e considerando uma estimativa média de perdas durante a colheita de 2,0 sacas/ha, pode-se projetar que o Brasil, perdeu, aproximadamente, 44,4 milhões de sacas de soja, ou seja, 2.664.000 (dois milhões e seiscentos e sessenta e quatro mil toneladas de soja, o que corresponde a 1,3 bilhões de reais.	
Palavras-Chave: 	Colheita de soja.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/114395/1/Programa-nacional-de-reducao-dos-desperdicios-durante-a-colheita-da-soja-no-Brasil.pdf	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (26758-1) - UPC - RA - PP -  -  -  - DIS