Data/hora: 22/06/2024 08:21:20

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 17/06/1997
Data da última atualização: | 12/08/2019
Autoria: | CARNEIRO, C. J. G.; LIRA, C. A. B. de O.; MENDES SOBRINHO, J. A.; ANTONINO, A. C. D.; MELLO, F. L. V. de.
Afiliação: | CLEMENTE JOSÉ GUSMÃO CARNEIRO; CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA; JOSÉ AUGUSTO MENDES SOBRINHO.
Título: | Sensor capacitivo para medição do nível de água.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 32, n. 6, p. 617-620, jun. 1997.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Capacitance sensor for measuring water level.
Conteúdo: | Um sensor de nivel de agua baseado em um fio esmaltado, foi desenvolvido. A agua e o cobre sao as placas dos capacitores e o esmalte o dieletrico. Nove sensores, com fios de varios diametros e tipos de isolantes foram calibrados individualmente. Para cada fio foi calculada uma regressao linear entre os niveis de agua e as respectivas capacitancias. Todos os coeficientes de determinacao tiveram valores proximos da unidade. A capacidade do fio variou entre 37,3 e 84,3 pF/cm.
Palavras-Chave: | Dielectric; Dieletrico; Fio esmaltado de cobre; Instrumentacao; Varnished copper wire.
Thesaurus Nal: | instrumentation.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/105465/1/Sensor-capacitativo.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (13867-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS