Data/hora: 18/06/2024 21:26:48

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	02/09/2008	
Data da última atualização: 	02/09/2008	
Autoria: 	STANGERLIN, D. M.; CALEGARI, L.; SANTINI, L. J.; DOMINGUES, J. M. X.; GATTO, D. A.; MELO, R. R.	
Título: 	Determinação do módulo de elasticidade em madeiras por meio de métodos destrutivo e não destrutivo.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.3, n.2, p.145-150, jun. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Realizou-se o presente estudo em função de se correlacionar os módulos de elasticidade obtidos por métodos destrutivo e não-destrutivo, das madeiras de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden e Pinus elliottii Engelm., provenientes de regiões próximas à medula e à casca, razão pela qual se utilizou equipamento emissor de ondas ultra-sônicas, com transdutores de faces planas de 50 kHz. A velocidade ultra-sônica foi determinada ao se considerar a transmissão da onda ao longo do comprimento de corpos-de-prova com dimensões nominais de 5 x 5 x 20 cm (espessura x largura x comprimento).
Para avaliar a sensibilidade do método ultra-sonoro, corpos-de-prova foram ensaiados destrutivamente a compressão paralela às fibras, com determinação do módulo de elasticidade (métodos destrutivo e não-destrutivo). Os resultados indicaram que os valores da constante elástica obtida pelo método ultra-sonoro, para as madeiras de Eucalyptus grandis e Pinus elliottii, foram mais elevados que os dos módulos de elasticidade a compressão paralela às fibras. Apesar da diferença de valores abso-
lutos entre os dois métodos em função da natureza viscoelástica da madeira, o método ultra-sonoro foi eficiente em virtude de avaliar, de forma rápida e eficaz, as diferenças relativas à qualidade da madeira.
	
Palavras-Chave: 	Ondas ultra-sônicas; qualidade da madeira.	
Thesagro: 	Eucalyptus Grandis; Pinus Elliottii.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (21555-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS