Data/hora: 23/06/2024 04:01:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	14/07/2010	
Data da última atualização: 	11/07/2011	
Autoria: 	MELO, R. R. de; SANTINI, E. J.; HASELEIN, C. R.; STANGERLIN, D. M.	
Afiliação: 	Rafael Rodolfo de Melo; Elio José Santini; Clovis Roberto Haselein; Diego Martins Stangerlin.	
Título: 	Propriedades físico-mecânicas de painéis aglomerados produzidos com diferentes proporções de madeira e casca de arroz.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 19, n. 4, p. 449-460, jul./set. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No presente trabalho, avaliaram-se as propriedades físico-mecânicas de painéis aglomerados
produzidos com diferentes proporções de madeira (Eucalyptus grandis) e casca de arroz. Para caracterização
dos painéis produzidos com os adesivos ureia-formaldeído e tanino-formaldeído, nas proporções 0, 20, 40,
60, 80 e 100% de casca de arroz, determinaram-se as propriedades físicas (massa específica; teor de
umidade; absorção de água e inchamento em espessura após 2 e 24 horas de imersão em água), e de
resistência mecânica (flexão estática; ligação interna e arrancamento de parafusos). Os resultados obtidos
indicaram que o acréscimo da casca de arroz proporcionou uma maior instabilidade e uma menor resistência
das chapas. Quando confeccionados utilizando a resina à base de tanino, os painéis apresentaram qualidade
superior.	
Palavras-Chave: 	Painel reconstituído; Tanino-formaldeído; Ureia-formaldeído.	
Thesagro: 	Casca de Arroz.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (47036-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS