Data/hora: 23/09/2024 22:02:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	09/02/2001	
Data da última atualização: 	16/04/2008	
Autoria: 	MELO, W. L. de B.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentacao Agropecuaria.	
Título: 	Estudo de cinética de reação de resinas fotopolimerizáveis através da técnica fotoacústica resolvida no tempo.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 23., 2000, São Lourenço. Resumos... [São Paulo: Sociedade Brasileira de Física], 2000. p. 431-432.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	As resinas fotopolimerizaveis sao compositos hibridos, de particulas finas, com alto teor de carga. Tem sido aplicadas na restauracao de dentes anteriores e posteriores. Possuem tamanhos de particulas que variam desde alguns decimos a 5 microns. Suas composicoes variam de fabricante para fabricante, e seu tempo de cura depende dos componentes polimerizaveis. Nessas variacoes sao encontradas frequentemente as seguintes substancias: bifenol-A glicildimetacrilato (Bis-GMA), trietilenoglicodimetaacrilato (TEGMA) entre outros. A carga geralmente varia em composicao e percentualmente, sendo composto basicamente de silica, boro silicato de aluminio e outros, percentualmente variando de 60% a 80% na composicao. Os tempos de cura dados pelos fabricantes vao desde 20 a 40 segundos dependendo da espessura da camada de resina. Neste trabalho e apresentado uma metodologia com base na tecnica fotoacustica para determinar os tempos envolvidos nos processos de polimerizacao. Um modelo fisico foi desenvolvido para explicar os fenomenos. Inicialmente, ao receber luz a amostra gera uma populacao de ions os quais dao inicio ao processo de polimerizacao. Como o sinal fotoacustico depende diretamente do coeficiente de absorcao e da geracao de calor, entao, a medida que os ions vao sendo gerados, o sinal fotoacustico decresce devido a uma parte da energia luminosa ser usada para esta geracao e uma outra parte e absorvida pelos demais integrantes do composito. Tambem nesse comeco ocorre a formacao do polimero, assim, diminuindo a populacao de ions. A nova estrutura molecular passa a absorver cada vez mais a luz, aumentando o sinal fotoacustico. Quando todo o processo de geracao e sintese se completa, o sinal fotoacustico se estabiliza indicando o final do processo. Ainda durante um tempo apos a estabilizacao, podem surgir intensos pulsos devido a liberacao de gases da amostra para o gas no interior da camara fotoacustica. As amostras analisadas foram iluminadas com luz monocromatica no intervalo de 450 a 500nm com largura espectral de cerca de 20nm, na maioria centradas em 460nm. Suas espessuras foram cerca de 1mm.	
Palavras-Chave: 	Bis-GMA; Compositos; Compounds; Dentes; Fotopolimerizacao; Modelo; Photopolymerization; Resinas; Restauracao; Restoration; Technique; Tecnica; TEGMA.	
Thesaurus Nal: 	teeth.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5832-1) - UPC - SP - -- - PROCI-00.00117 -  - 2000.00117 - DIS