Data/hora: 22/06/2024 03:31:11

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 11/01/2008
Data da última atualização: | 30/04/2013
Autoria: | PAULA, M. H. de; MELO FILHO, S. F.; LEMOS, G. M.; LOPES JUNIOR, C. A. T.; MACOCA, G. S.; CORTEZ, M. A. A.; CARVALHO, A. A. de; KITANO, C.; SILVA, J. G. da; MELO, W. L. B.
Afiliação: | WASHINGTON LUIZ DE BARROS MELO, Embrapa Instrumentação Agropecuária.
Título: | The open-ended photothermal cell with LiTaO3 and its use in determining the photochemical loss.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Sensors and actuators B, Lausanne, v. 125, p. 274-277, 2007.
Idioma: | Inglês
Palavras-Chave: | Fotoquímica; Loss.
Thesagro: | Célula.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (10754-1) - UPC - SP - -- - PROCI-07.00168 -  - 2007.00168 - DIS