Data/hora: 01/06/2024 15:21:09

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 08/06/2015
Data da última atualização: | 09/06/2015
Autoria: | MENDES, L. M.; MENDES, S. A.; MENDES, R. F.; BUFALINO, L.; PROTÁSIO, T. de P.
Título: | Umidade de equilíbrio de painéis osb de clones de Eucalyptus urophylla.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras, v. 20, n. 4, p. 519-528, 2014.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Conduziu-se, este trabalho, com o objetivo de testar a eficiência da equação de Nelson na estimativa da umidade de equilíbrio desse tipo de material e propor um modelo para a determinação da umidade dos painéis em função da umidade relativa do ar, bem como avaliar os efeitos de algumas variáveis de processo na umidade de equilíbrio de painéis OSB (Oriented Strand Board). Amostras com dimensões de 25 x 25 mm foram colocadas em câmara de climatização, onde permaneceram a uma temperatura constante de 30ºC e tiveram suas massas determinadas, quando estabilizadas nos teores de umidade relativa do ar de 40, 50, 60, 70, 80 e 90%. Pelos resultados obtidos, pode-se concluir que: a equação de Nelson tem a tendência de subestimar os valores de umidade do painel; o modelo polinomial ajustado com base apenas na umidade relativa do ar apresentou grande potencial de utilização; não houve efeito das variáveis densidade do painel, densidade básica da madeira, tipo de colchão e temperatura de prensagem sobre os valores médios de umidade de equilíbrio na dessorção 1, adsorção e dessorção 2, apesar de comportamentos distintos terem sido observados para as isotermas dos tratamentos.
Palavras-Chave: | Equação de Nelson; Painél de partícula orientada; Variável de produção.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (53733-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS