Data/hora: 01/06/2024 13:50:07

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	27/08/2008	
Data da última atualização: 	27/08/2008	
Autoria: 	LIMA, C. K. P.; MORI, F. A.; MENDES, L. M.; TRUGUILHO, P. F.; MORI, C. L. S. de O.	
Título: 	Colagem da madeira de clones de Eucalyptus com três adesivos comerciais.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, n. 77, p. 73-77, mar. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A colagem é uma etapa fundamental para a moderna indústria de produtos reconstituídos da madeira, promovendo um aproveitamento mais racional da matéria-prima e, ultimamente, vem se tornando uma necessidade, tanto pela tecnologia desenvolvida quanto pela escassez de madeira sólida. Dentro desse contexto, objetivou-se avaliar a qualidade de juntas coladas da madeira de quatro clones de Eucalyptus, utilizando-se três adesivos comerciais (acetato de polivinila, uréia-formaldeído e resorcinol-formaldeído)
aplicados de acordo com a recomendação dos fabricantes, e avaliados quanto à resistência ao esforço de cisalhamento na linha de cola e a porcentagem de falha na madeira. Determinou-se o teor de sólidos, pH, tempo de gelatinização e a viscosidade dos adesivos. A variância, aplicada a 5% de probabilidade, indicou diferença significativa na resistência ao cisalhamento, indicando, pelo teste de média segundo Tukey, o
clone 26 como o de melhor desempenho. Para a porcentagem de falha na madeira, ocorreu diferença significativa em função do clone e do adesivo, a interação não significativa a 5% de probabilidade, sendo o clone 39 de melhor desempenho e o melhor adesivo aquele à base de uréia-formaldeído.
	
Palavras-Chave: 	Colagem; Eucaliptos; Madeira reconstituída.	
Thesagro: 	Adesivo; Clone.	
Thesaurus Nal: 	Eucalyptus.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (43406-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS