Data/hora: 19/06/2024 20:08:43

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia.	
Data corrente: 	01/12/2020	
Data da última atualização: 	01/12/2020	
Autoria: 	FERREIRA JUNIOR, J.; CROTII, B. F.; GONCALVES, S. B.; MENDONCA, S.; GUEDES, C. L. B.	
Afiliação: 	Jozomar Ferreira Junior, Universidade Estadual de Londrina; Beatriz Fernanda Crotti, Universidade Estadual de Londrina; SILVIA BELEM GONCALVES, CNPAE; SIMONE MENDONCA, CNPAE; Carmen Luisa Barbosa Guedes, Universidade Estadual de Londrina.	
Título: 	Avaliação do tratamento de efluente da extração do óleo de dendê e potencial de produção de biogás.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA EMBRAPA AGROENERGIA, 6., 2020, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2020.	
Páginas: 	p. 144-151	
Descrição Física: 	il.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O óleo de palma ou dendê é o óleo comestível mais consumido mundialmente, sendo o dendê a oleaginosa que apresenta a maior produtividade por área. Os resíduos e efluentes gerados durante o processo produtivo do óleo vêm sendo utilizados como bioinsumos e biocombustíveis, a partir de diversos métodos físicos, químicos e biológicos de aproveitamento destes coprodutos. O presente estudo tem como objetivo avaliar o tratamento do efluente da extração do óleo de dendê (POME), visando a diminuição da carga orgânica e o potencial de produção de biogás, a partir do processo de digestão anaeróbia. Foram avaliados diferentes volumes de inóculo (30, 40 e 50%), a fim de determinar o volume ideal para a redução da carga orgânica do efluente e produção de biogás. Os experimentos foram conduzidos em 10 reatores anaeróbios de bancada, acoplados a manômetros para verificar a pressão interna exercida pelo biogás gerado. Foi utilizado o volume de 100 mL para as misturas de efluente com inóculo, ajustado para pH igual a 7, durante 10 dias de operação, sob temperatura de 35±2°C. Os resultados sugerem que o POME apresenta elevado potencial para a produção de biogás. O tratamento que aplicou 30% de inóculo gerou o volume de 338 mL com concentração de 65% de gás metano, além de reduzir a DQO em 47,3%, indicando assim uma diminuição significativa na carga orgânica do efluente. Adicionalmente, o POME após o processo de tratamento pode ser utilizado como biofertilizante através de fertirrigação para o cultivo de dendê, agregando valor a esta cadeia produtiva agroindustrial.	
Palavras-Chave: 	Óleo de dendê; POME.	
Thesagro: 	Biogás; Digestão Anaeróbia; Metano; Óleo Vegetal.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/218536/1/Avaliac807a771o-do-tratamento-de-efluente-2020.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (3775-1) - UMT - AA - DD -  -  -  - DIS