Data/hora: 19/06/2024 16:44:18

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 21/02/2013
Data da última atualização: | 22/04/2024
Autoria: | VANIN, A.; PIMENTEL, D. R.; MENEZES. J. F. S.; BENITES, V. de M.
Afiliação: | ÁLISSON VANIN, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE; DAIANE RIBEIRO PIMENTEL, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE; JUNE FARIA SCHERRER MENEZES, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE; VINICIUS DE MELO BENITES, CNPS.
Título: | Lixiviação de potássio com aplicação superficial de dejetos líquidos de suínos.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 30.; REUNIÃO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS, 14.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA DO SOLO, 12.; REUNIÃO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO, 9.; SIMPÓSIO SOBRE SELÊNIO NO BRASIL, 1., 2012, Maceió. A responsabilidade socioambiental da pesquisa agrícola: anais. Viçosa, MG: SBCS, 2012. 1 CD-ROM. Fertbio 2012.
Idioma: | Português

Conteúdo:

A demanda mundial por carnes tem
aumentado a criação e abate de animais, gerando resíduos
como os dejetos líquidos de suínos (DLS) que são
utilizados como fertilizante em pastagens e culturas.
Porém, o potássio contido neste fertilizante pode ser
perdido por lixiviação. O objetivo deste trabalho foi
mensurar a lixiviação de potássio proveniente da
aplicação superficial de DLS em diferentes doses. O
experimento foi conduzido em delineamento inteiramente
casualizado com cinco tratamentos (90, 180, 270 e 360 m3
ha-1 de DLS) e uma testemunha e cinco repetições. Foram
utilizadas colunas de lixiviação de tubos de PVC com 250
mm de diâmetro, subdivididos em camadas de 20 e 25
cm, totalizando 65 cm de profundidade. A determinação
da quantidade de água lixiviada nas colunas de lixiviação,
e as coletas das amostras de água nas garrafas PET foram
realizadas a cada 72h, de acordo com a aplicação de uma
lâmina de água de 20mm. As determinações analíticas do
potássio lixiviado na água percolada foram realizadas no
laboratório de solos da Embrapa Solos por meio de
espectrometria de plasma de emissão atômica. As coletas
foram efetuadas até 30 dias após a aplicação dos DLS.
Observou-se variação significativa para a coleta efetuada
no sexto dia, com ajuste de uma curva de regressão com
tendência linear, indicando que doses maiores de DLS
causam maior lixiviação de K. A lixiviação de K foi de
1,36% do total de K aplicado. A lixiviação entre o décimo
segundo e décimo oitavo dia após a aplicação dos DLS
superou as demais.

Thesagro: | Adubação; Fertilizante; Resíduo Orgânico.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/950332/1/Lixiviacao-de-potassio-com-aplicacao-superficial-2012.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (17125-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2013.00073 - DIS