Data/hora: 03/06/2024 10:58:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	04/07/2006	
Data da última atualização: 	19/03/2008	
Autoria: 	COSTA, N. P. da; MESQUITA, C. de M.; MAURINA, A. C.; PORTUGAL, F. A. F.; FRANÇA NETO, J. de B.; KRZYZANOWSKI, F. C.; HENNING, A. A.	
Título: 	Perspectivas do programa nacional de redução dos desperdícios durante a colheita da soja do Brasil.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 4., 2006, Londrina. Resumos... Londrina: Embrapa Soja, 2006.	
Páginas: 	p. 189.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Organizado por Odilon Ferreira Saraiva, Simone Ery Grosskopf.	
Conteúdo: 	A soja é uma das culturas de maior expressão econômica para o Brasil, trazendo  em conseqüência volume  significativo de divisas para a nação. Entretanto, o desperdício na  agricultura ainda é muito grande. Para  citar um exemplo, nas lavouras de  soja estima-se uma perda de 2,0 sacas/ha em média,  quando o padrão norte americano considera tolerável perda na faixa de 1 saca/ha. Ajustes não adequados da regulagem  das  colhedoras e excesso de velocidade  são os principais fatores de perdas de grãos, sendo que mais de 80% das mesmas ocorrem na plataforma de corte das colhedoras. O objetivo do presente trabalho foi averiguar os desperdícos que ocorrem  na colheita mecânica da  soja e apresentar soluções de redução das perdas. Nas safras 1999/00, 2000/01 e 2001/02, 2002/03 foram realizados 12 cursos para aproximadamente 200 técnicos e produtores de soja de diferentes regiões do Brasil. Os cursos foram organizados pela Embrapa Soja e Emater-PR, constando de palestras, com auxílios visuais e outros recursos didáticos. Na atividade prática de campo, foram destacados o modo correto de operar a colhedora e como realizar as regulagens e ajustagens necessárias na plataforma de corte e nos mecanismos internos. Ainda, na parte prática, foram avaliadas as perdas, utilizando o copo medidor e comparando os percentuais de perdas antes e após  as ajustagens da colhedora. Para aferir as perdas, colhia-se uma faixa  da lavoura de soja, com a regulagem adotada pelo operador ou produtor. Após a avaliação das perdas, realizavam-se novos ajustes, caso fossem necessários, e colhia-se nova faixa da mesma lavoura. Os resultados referentes às safras 1999/00, 2000/01 e 2001/02 indicaram que ajustes inadequados do sistema de recolhimento, velocidade excessiva de colheita, manutenção precária da máquina, lavouras com excesso de ervas daninhas e grau de umidade da semente/grão muito baixo foram os responsáveis pelos índices elevados de perdas na colheita da soja, que chegaram a variar de 1,0 saca/ha (Estado do Paraná) a 2,2 sacos/ha (Minas Gerais). Em suma, pode-se afirmar que os produtores do Paraná têm contribuído para redução dos desperdícios durante a colheita mecânica da soja no Brasil.	
Thesagro: 	Colheita; Soja.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (26380-1) - UMT - PL - -- - RF 633.340981 - C749r -  - DIS