Data/hora: 25/06/2024 01:38:26

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	10/09/2008	
Data da última atualização: 	14/12/2023	
Autoria: 	SILVA, A. J. P. da; COELHO, E. F.; MIRANDA, H. de.	
Afiliação: 	A. Jadavi Pereira da Silva, USP; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; J. Honorio de Miranda, USP.	
Título: 	Definição do posicionamento de sensores para monitoramento da umidade do solo em bananeira irrigada por sistemas de gotejamento.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 18., 2008, São Mateus. O equilíbrio do fluxo hídrico para uma agricultura irrigada sustentável: anais... São Mateus: ABID, 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo: O uso eficiente da água na irrigação localizada dependerá, dentre outros fatores, do correto monitoramento da água no solo. Portanto, este trabalho teve como objetivo caracterizar as zonas efetivas de comprimento de raízes e de extração de água, bem como indicar o correto posicionamento de sensores de água no solo para o manejo da irrigação por gotejamento na bananeira em fase de produção. O experimento foi conduzido na Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, no qual foram estudados diferentes sistemas: T1 - Dois emissores de 4 L h-¹ por planta em uma lateral por fileira de plantas; T2 - Quatro emissores de 4 L h-¹ por planta em uma lateral por fileira de plantas; T3 - Cinco emissores de 4 L h-¹ por planta em faixa contínua com uma lateral por fileira. Pelos resultados obtidos pôde-se observar que as regiões mais adequadas para instalação de sensores de umidade no solo nos tratamentos T1, T2 e T3, foram as limitadas pelas distâncias e profundidades de 0,2 m e 0,4 m; 0,5 m e 0,35 m; 0,55 m e 0,35 m, respectivamente.	
Palavras-Chave: 	Manejo de irrigação; Tensiometria.	
Thesagro: 	Irrigação Localizada; Umidade do Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (24763-1) - UPC - AA - DD - Publicação digital -  -  - DIS