Data/hora: 22/09/2024 09:13:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia.	
Data corrente: 	12/04/2022	
Data da última atualização: 	12/04/2022	
Autoria: 	GOMES, C. L.; GONÇALVES, E.; SUAREZ, C. A. G.; RODRIGUES, D. de S.; MONTANO, I. C.	
Afiliação: 	CARLA LOBO GOMES, Universidade Federal de Goias, Goiânia/GO, Brasil.; ELIZABETH GONÇALVES, Universidade Federal de Goiás, Goiânia/ GO.; CARLOS ALBERTO GALEANO SUAREZ, Universidade Federal de Goiás, Goiânia/ GO.; DASCIANA DE SOUSA RODRIGUES, CNPAE; INTI CAVALCANTI MONTANO, Universidade Federal de Goiás, Goiânia/ GO.	
Título: 	Effect of reaction time and sodium hydroxide concentration on delignification and enzymatic hydrolysis of brewer's spent grain from two Brazilian brewers.	
Ano de publicação: 	2021	
Fonte/Imprenta: 	Cellulose Chemistry and Technology, v. 55, n. 1-2, p. 101-112, 2021.	
Idioma: 	Português	
Palavras-Chave: 	Alkaline pretreatment; Brewer's spent grain; Lignocellulosic material.	
Thesaurus Nal: 	Delignification; Enzymatic hydrolysis.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1142175/1/DASCIANA-SEG-Gomes-2021.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (4027-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS