Data/hora: 22/06/2024 21:00:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	02/09/2008	
Data da última atualização: 	20/04/2012	
Autoria: 	SOUZA, E. S. de; ANTONINO, A. C. D.; MONTENEGRO, S. M. G. L.; LIMA, J. R. de S.; ANGULO-JARAMILLO, R.	
Título: 	Mapeamento da probabilidade de ocorrência de classes da sorvidade e da condutividade hidráulica saturada de um Neossolo Flúvico.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.3, n.2, p.164-172, jun. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A investigação do movimento da água no solo em condições de não saturação, depende de medições no campo de propriedades hidráulicas como a condutividade hidráulica saturada e a sorvidade; entretanto, existe uma discrepância entre a escala representativa das medidas fornecidas pela física do solo e a escala dos domínios de modelagem hidrológica, problema ao qual é acrescentada a variabilidade espacial das propriedades hidráulicas do solo. O objetivo neste trabalho foi mapear classes de probabilidade das propriedades hidráulicas, condutividade hidráulica saturada e sorvidade, de um Neossolo
Flúvico localizado no semi-árido paraibano. Essas propriedades foram determinadas em uma área de 4 ha, por meio de ensaios de infiltração realizados com infiltrômetro de anel simples. Utilizou-se a técnica de krigagem indicativa para elaborar mapas de probabilidades da condutividade hidráulica e da sorvidade, considerando-se três níveis de corte preestabelecidos. A krigagem indicativa forneceu uma medida espacial da incerteza tendo-se encontrado, para a área em estudo, com 80% de nível confiança,
-1/2 que: para a sorvidade, 38,8% da área apresentaram valores maiores que 0,69 mm s  e, para a condutividade hidráulica, 33,1% da área  indicaram valores maiores que 0,015 mm s .	
Palavras-Chave: 	geoestatística; Krigagem indicativa; propriedades hidráulicas do solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (21558-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS