Data/hora: 19/06/2024 05:49:35

Biblioteca(s): | Embrapa Suínos e Aves.
Data corrente: | 21/12/2017
Data da última atualização: | 21/12/2017
Autoria: | MORES, R.
Afiliação: | RÚBIA MORES, URI/Erechim.
Título: | Tratamento de águas residuais da suinocultura por eletrocoagulação e eletro-oxidação.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | 2017.
Páginas: | 120 f.
Descrição Física: | Teses (Pós-graduação em Engenharia de Alimentos) - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Departamento de Ciências Agrárias, Erechim.
Idioma: | Português
Notas: | Orientador: Airton Kunz.
Conteúdo: | alta concentração de suínos em pequenas propriedades tem acarretado um aumento significativo de águas residuais. Na busca por uma alternativa de gerenciamento desses resíduos, os processos eletroquímicos apresentam-se como uma forma de minimizar os impactos ambientais gerados pelo manejo incorreto dessas águas residuais. Dentre os processos eletroquímicos destaca-se: a tecnologia de eletrocoagulação (EC), que baseia-se na dissolução de íons metálicos que, em condições adequadas produzem o agente coagulante &#8213;in situ&#8214; responsável pela remoção dos compostos contaminantes; já na tecnologia de eletro-oxidação onde dois mecanismos de oxidação podem acontecer: a oxidação anódica direta e a oxidação indireta. Neste contexto, o presente estudo avaliou os processos de eletrocoagulação e eletro-oxidação como alternativas de tratamento de águas residuais da suinocultura pré-tratadas por Upflow anaerobic sludge blanket digestion (UASB). Os testes foram realizados em escala laboratorial utilizando reatores em descontínuo e contínuo. Para a eletrocoagulação os eletrodos de alumínio e ferro foram avaliados. Neste sistema, investigou-se a remoção simultânea da turbidez, do carbono orgânico solúvel (COS), do fósforo total (Ptotal), de metais e da E. coli. No reator batelada e em contínuo, investigou-se os efeitos do tempo operacional, densidade de corrente e pH inicial. A remoção da E. coli foi avaliada somente no reator batelada. A avaliação do sistema de eletro-oxidação como processo de remoção da amônia reator batelada, estudou os efeitos da densidade de corrente e a dosagem do agente oxidante cloreto de sódio (NaCl). Os resultados da eletrocoagulação demostraram que os eletrodos de alumínio e ferro são excelentes para serem aplicados para a remoção dos compostos avaliados. Os resultados da eletro-oxidação da amônia foram eficientes quando o cloreto de sódio estava presente no sistema, o estudo também demonstrou que a densidade de corrente (DC) exerceu maior influência sobre o processo de EC. Portanto, os sistemas propostos neste trabalho podem ser utilizados como sistemas de tratamento de águas residuais da suinocultura.
Palavras-Chave: | Eletro-oxidação; Eletrocoagulação; Eletrodo.
Thesagro: | Alumínio; Ferro; Resíduo; Suíno.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)
Exemplares: | CNPSA - (21258-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS