Data/hora: 21/09/2024 12:24:14

Biblioteca(s): 	Embrapa Suínos e Aves.	
Data corrente: 	27/10/2017	
Data da última atualização: 	27/10/2017	
Autoria: 	MORES, R.; KUNZ, A.; CHINI, A.; STEFFENS, J.; DALLAGO, R. M.	
Afiliação: 	RÚBIA MORES; AIRTON KUNZ, CNPSA; ANGELICA CHINI, UNIOESTE; ROGÉRIO MARCOS DALLAGO.	
Título: 	Eletro-oxidation as an alternative in the removal of ammonia from swine wastewater pretreated by electrocoagulation.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS, 5., 2017, Foz do Iguaçu, Anais... Concórdia: Sbera: Embrapa Suínos e Aves, 2017. SIGERA. p. 344-348.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	RESUMO: O presente estudo trata da aplicação da eletro-oxidação como uma alternativa de remoção da amônia que permanece no efluente da suinocultura pré-tratada por eletrocoagulação. O efluente utilizado nos testes de eletro-oxidação foi gerado pelo sistema de eletrocoagulação em fluxo contínuo, utilizando eletrodos de ferro. O reator de eletrooxidação foi em sistema descontínuo utilizando eletrodos DSA® Ti/Ru2. Um planejamento fatorial 2 2 foi utilizado para avaliar os efeitos da densidade de corrente (28-50 mA.cm-2 ) e a concentração de NaCl (0 a 10 g.L-1 ) no processo de remoção da amônia e a produção de nitrato e nitrito. A condição de 39 mA.cm-2 e a concentração de 5 g.L-1 de NaCl removeu 1,435 mg L-1 (76%) de amônia e gerou 61 mg L-1 de nitrato em um tempo de operação de 6 horas. O consumo de energia nesta melhor condição foi de 150 kWh.L-1 . ABSTRACT: The present study addresses the application of electro-oxidation as an alternative to removal of ammonia that remains in swine effluent pre-treated by electrocoagulation. The effluent used in the electro-oxidation tests was generated in a continuous flow electrocoagulation system using iron electrodes. The electro-oxidation reactor was in a batch system and Ti/Ru2 DSA® electrodes. A 22 factorial design was used to evaluate the effects of current density (28-50 mA.cm-2 ) and concentration of NaCl (0 to 10 g.L-1 ) in the process of removal of ammonia and production of nitrate and nitrite. The condition of 39 mA.cm-2 and concentration of 5 g.L-1 NaCl removed 1435 mg.L-1 (76%) ammonia and generated 61 mg.L-1 nitrate in an operating time of 6 hours. The energy consumption in this best condition was 150 kWh.L-1 .	
Palavras-Chave: 	Efluentes.	
Thesagro: 	Águas residuais; Suinocultura.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/165651/1/final8598.pdf	
Registro original: 	Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)	
Exemplares: 	CNPSA - (21149-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS