Data/hora: 25/05/2024 19:09:35

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	10/02/2023	
Data da última atualização: 	27/03/2023	
Autoria: 	NISHIWAKI, A. A. M.; MOURA, M. S. B. de; GALVÍNCIO, J. D.; OLIVEIRA, C. P. de; SILVA, E. A.; LIMA, J. R. de S.; ANTONINO, A. C. D.; SOUZA, E. S. de; MENEZES, R. S. C.; MONTENEGRO, S. M. G. L.; DOMINGUES, T. F.	
Afiliação: 	ADRIANA APARECIDA MEGUMI NISHIWAKI, Doutoranda da UFPE; MAGNA SOELMA BESERRA DE MOURA, CPATSA; JOSICLÊDA DOMICIANO GALVÍNCIO, UFPE; CINTHIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Universidade do Estado do Amapá; EMANUEL ARAÚJO SILVA, UFRPE; JOSÉ ROMUALDO DE SOUSA LIMA, UFAPE; ANTONIO CELSO DANTAS ANTONINO, UFPE; EDUARDO SOARES DE SOUZA, UAST/UFRPE; RÔMULO SIMÕES CEZAR MENEZES, UFPE; SUZANA MARIA GICO LIMA MONTENEGRO, UFPE; TOMAS FERREIRA DOMINGUES, USP/FFCLRP.	
Título: 	Uso do LiDAR na estimativa de atributos florestais: uma revisão.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Geografia Física, v. 16, n. 1, p. 505-527, 2023.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Estudos com o LiDAR (Light Detection and Ranging) têm revelado precisão satisfatória nas medições da estrutura de árvores, o que tem contribuído para a compreensão dos ecossistemas florestais, bem como para o fornecimento de dados necessários para a investigação de propriedades biofísicas da floresta. Frente à importância dessa ferramenta, o presente estudo teve como objetivo apresentar uma revisão sobre o LiDAR direcionado para aplicações florestais, e especificamente apresentar suas possibilidades e uso na Caatinga. A varredura a laser tem diversas classificações, uma delas baseia-se na plataforma onde o scanner está instalado. Assim, tem-se o laser scanner terrestre, que pode ser usado em uma base fixa ou móvel na superfície terrestre; o laser scanner aéreo, com o uso de aeronaves tripuladas e não-tripuladas; e o laser scanner orbital, localizado em plataformas espaciais. Em escala refinada, a estrutura tridimensional das árvores pode ser detectada pelo LiDAR, e assim se obter importantes informações de traços de espécies vegetais, bem como permitir sua identificação. Ainda, a medição de atributos florestais promovida pelos diferentes tipos de LiDAR tem fornecido dados consistentes de biomassa e carbono florestais, importantes para o desenvolvimento de estudos e monitoramento de estoque de carbono terrestre, o que tem colaborado com as estratégias de redução de efeitos das mudanças climáticas. Na caatinga, o LiDAR tem permitido a contabilização de árvores e a determinação de sua altura e diâmetro da copa, e por conseguinte, a aplicação de equações alométricas para estimativa dos estoques de carbono na vegetação.	
Palavras-Chave: 	ALS; Carbono florestais; Estrutura florestal; Laser scanner terrestre; LiDAR orbital; TLS; UAV.	
Thesagro: 	Biomassa; Caatinga; Sensoriamento Remoto; Vegetação.	
Thesaurus Nal: 	Lidar; Remote sensing.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1151658/1/Uso-do-LiDAR-na-Estimativa-de-Atributos-Florestais.2023.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (60299-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS