Data/hora: 01/06/2024 06:29:09

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	21/09/2017	
Data da última atualização: 	14/11/2017	
Autoria: 	CADEMARTORI, P. H. G.; NISGOSKI, S.; MUNIZ, G. I. B. de; MAGALHAES, W. L. E.	
Afiliação: 	Pedro Henrique Gonzalez de Cademartori, Pós Doutorando; Silvana Nisgoski, UFPR; Graciela Ines Bolzon de Muniz, UFPR; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF.	
Título: 	Efeito do tratamento com plasma frio na molhabilidade de madeiras tropicais brasileiras.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MADEIRA, 3., 2017, Florianópolis. Trabalhos publicados. [Seropédica]: SBCTEM, 2017.	
Páginas: 	10 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A inativação da superfície da madeira dificulta a interação do material com solventes de diferentes polaridades, prejudicando fenômenos de molhabilidade e adesão interfacial. O presente trabalho investigou o efeito de descargas de plasma frio na molhabilidade da superfície das madeiras de Dinizia excelsa e Lecythis pisonis. As descargas de plasma foram realizadas em atmosferas de Ar e N2 em diferentes condições de tratamento. As madeiras modificadas por plasma frio foram caracterizadas quanto a molhabilidade em água e glicerol, modificações topográficas por meio de rugosidade 3D e adesão revestimento-substrato por meio do ensaio de resistência à tração (método pull-off). Os principais resultados mostraram que um tratamento mínimo de 30 segundos em ambas as atmosferas de Ar e N2 é suficiente para reduzir significativamente o ângulo de contato aparente em água e glicerol das madeiras tratadas. As modificações significativas na rugosidade superficial foram melhor representadas pelo parâmetro Sz na madeira de Lecythis pisonis. A resistência à tração pelo método pull-off não apresentou incremento significativo nas madeiras modificadas por plasma frio. De maneira geral, o plasma frio mostrou-se uma tecnologia viável para incrementar a energia de superfície das madeiras de Dinizia excelsa e Lecythis pisonis. A ausência de uma maior adesão revestimento-substrato pode estar relacionada com fatores intrínsecos da madeira e que podem influenciar significativamente as interações interfaciais entre substrato e revestimento.	
Palavras-Chave: 	Adesão interfacial; Ângulo de contato; Energia de superfície; Interfacial adhesion; Molhabilidade; Plasma technology; Rugosidade; Superfície da madeira; Surface energy; Tecnologia de plasma; Wood surface.	
Thesaurus Nal: 	contact angle; roughness.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/164128/1/2017-Washington-CBCTEM-Efeito.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55941-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS