Data/hora: 25/06/2024 17:28:47

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 16/07/2009
Autoria: | NAIME, J. M.; CONCIANI, W.; SOARES, M. M.; CRUVINEL, P. E.; CRESTANA, S.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Tomógrafo portátil aplicado ao estudo de solos colapsíveis do Mato Grosso.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS PARTICULADOS, 24., out. 1996, Uberlandia, MG..
Páginas: | p. PIII-22.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O colapso do solo esta causando enormes prejuizos aos produtores de graos do estado de Mato Grosso. Varios silos estao apresentando sinais de afundamento. O colapso do solo ocorre quando ha uma subita reducao do volume do solo, quando submetido a pressao de carga e a um aumento em sua umidade. O colapso ocorre quando o solo nao esta saturado e sua estrutura e meta-estavel. A estabilidade temporaria do solo pode ser verificada atraves do potencial matricial e de cimentos naturais. Para medir a reducao de vazios, ou distribuicao de densidades ao longo do perfil, causados pelo colapso do solo, torna-se necessaria a utilizacao da tecnica de tomgrafia computadorizada. Foi utilizado um tomografo portatil desenvolvido no Centro de Instrumentacao da EMBRAPA. As analises foram realizadas em amostras de solos coletadas apos a execucao de testes de carga que simulam a construcao do silo, em condicoes de umidade natural e solo saturado. Os resultados obtidos mostram que a influencia do colapso se estende a apenas alguns centimetros abaixo do nivel de assentamento da fundacao do silo. Os resultados poderao ser dados importantes na sondagem des solos para construcao civil e tambem para a caracterizacao e modelamento da quatificacao da colapsividade dos solos.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5580-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00147 -  - 1996.00147 - DIS