Data/hora: 20/06/2024 13:01:23

Biblioteca(s): | Embrapa Arroz e Feijão.
Data corrente: | 30/06/2021
Data da última atualização: | 30/06/2021
Autoria: | OLIVEIRA JÚNIOR, J. A. de; NARCISO, M. G.
Afiliação: | JÚLIO ANDERSON DE OLIVEIRA JÚNIOR, estagiário CNPAF; MARCELO GONCALVES NARCISO, CNPAF.
Título: | Dispositivo para captura e processamento de imagens térmicas para detecção da deficiência hídrica.
Ano de publicação: | 2021
Fonte/Imprenta: | In: SEMINÁRIO JOVENS TALENTOS, 14., 2020, Santo Antônio de Goiás. Resumos... Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2021.
Páginas: | p. 33.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Detectar estresse hídrico na planta com antecedência é uma maneira de obter maior produtividade no campo. Com esse objetivo, foi criado o ThermalApp. O dispositivo eletrônico tem a finalidade de capturar e processar imagens térmicas de plantas, de modo a detectar se há algum nível de estresse hídrico.
Palavras-Chave: | Dispositivo eletronico; Imagem termica; Software; ThermalApp.
Thesagro: | Deficiência Hídrica.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/224161/1/jt-p33.pdf
Registro original: | Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)
Exemplares: | CNPAF - (36059-1) - UPC - RA - DD - 2020 -  - 2020 - DIS