Data/hora: 06/06/2024 14:52:30

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 04/11/2005
Data da última atualização: | 14/09/2006
Autoria: | NASCIMENTO, C. R.; ZULLO JÚNIOR, J.
Afiliação: | FEAGRI, UNICAMP.
Título: | Proposta metodológica de utilização de dados do sensor MODIS para correção atmosférica de imagens NOAA/AVHRR visando a geração de imagens NDVI em modelos agrometeorológicos.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 14., 2005, Campinas. Agrometeorologia, agroclimatologia e agronegócio: anais. Campinas: UNICAMP, 2005.
Páginas: | 2 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com o advento dos satélites ambientais operando de forma sistemática, atenção considerável tem sido dada ao desenvolvimento de modelos agrometeorológicos, com a utilização de dados de sensoriamento remoto. Imagens de satélites têm revolucionado muitos aspectos dos levantamentos de grandes superfícies da Terra, para uma variedade de aplicações. O uso de dados espectrais orbitais na estimativa de rendimento de culturas é também uma perspectiva atrativa, pois os rendimentos estão relacionados com o vigor da vegetação ao qual, por sua vez, está relacionado à resposta espectral da cultura medida pelo sensor do satélite (Masseli et al.,1993). Por estar em operação desde 1979 e apresentar uma alta resolução temporal, o AVHRR, a bordo dos satélites NOAA, possui um conjunto notável de dados globais, que vem sendo utilizados para estudos relacionados com o monitoramento da evolução da biomassa durante o ciclo de desenvolvimento de culturas agrícolas, bem como, para a estimativa de elementos agrometeorológicos. Produto deste satélite, o NDVI (índice de vegetação da diferença normalizada) obtido pela combinação das radiações refletidas na banda do visível (VIS) e do infravermelho próximo (IV), possibilita acompanhar e monitorar esse desenvolvimento. Porém, um dos principais problemas na utilização deste índice é a sensibilidade aos efeitos atmosféricos, representados principalmente pelos fenômenos de espalhamento e absorção, ocasionados por aerossóis, moléculas e gases atmosféricos. Afim de remover estes efeitos, modelos de transferência radiativa são utilizados de modo a permitir uma correção atmosférica partindo do princípio de interação da radiação com a atmosfera e a superfície (Latorre,1999). Dentre os vários modelos, o 5S (Simulation du Signal Satellitaire dans le Spectre Solarie) possibilita estimar o sinal recebido pelos satélites no espectro solar (0,25mm a 4,0mm) na ausência de nuvens e tem sido bastante utilizado para correção atmosférica das imagens de satélite (Zullo Jr.,1994). Uma das principais dificuldades na utilização desse método está relacionada à obtenção dos dados atmosféricos. Entretanto com o lançamento do satélite TERRA da NASA, em dezembro de 1999, estes dados passaram a ser fornecidos regularmente a cada dois dias. O sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) possibilita não só o monitoramento atmosférico como também oceânico e continental fornecendo informações suficientes para serem utilizadas em correções atmosféricas de imagens. Desta forma, o objetivo deste trabalho é aproveitar o grande potencial do sensor MODIS, quanto à geração dos produtos atmosféricos (aerossóis, vapor d'água e ozônio) e com isso possibilitar a geração de imagens corrigidas para os efeitos atmosféricos, através das quais, sejam analisadas com um melhor embasamento físico as características da egetação através do NDVI. Isto possibilitará futuramente uma  melhor utilização deste produto em modelos agrometeorológicos.
Palavras-Chave: | Modelo agrometeorológico; MODIS.
Thesagro: | Clima.
Thesaurus Nal: | moderate resolution imaging spectroradiometer.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (10985-1) - ADD - PL - -- - 630.2515 - CON -  - DIS