Data/hora: 15/06/2024 16:17:04

Biblioteca(s): | Embrapa Clima Temperado.
Data corrente: | 07/03/2022
Data da última atualização: | 09/03/2022
Autoria: | HANKE, D.; NASCIMENTO, S. G. da S.; DICK, D. P.; ÁVILA, M. R. de; PILLON, C. N.
Afiliação: | DANIEL HANKE; SHIRLEY GRAZIELI DA SILVA NASCIMENTO; DEBORAH PINHEIRO DICK; MARIANA ROCKENBACH DE ÁVILA; CLENIO NAILTO PILLON, CPACT.
Título: | Produção e caracterização de biocarvão a partir de diferentes fontes de biomassa vegetal: aproveitamento de resíduos arbóreos e agrícolas sem destinação apropriada.
Ano de publicação: | 2022
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Meio Ambiente, v. 10, n. 2, p. 58-77, 2022.
ISSN: | 2595-4431
Idioma: | Português
Conteúdo: | O biocarvão é o produto sólido obtido através da pirólise de materiais orgânicos com a finalidade de aplicação ao solo. Os objetivos desse trabalho foram: i) desenvolver um reator de pirólise de baixo custo; ii) avaliar a eficiência do reator na pirólise de diferentes tipos de biomassa e; iii) caracterizar os atributos químicos, físicos e físico-químicos dos biocarvões. Os biocarvões foram produzidos a partir de resíduos da arborização urbana (limoeiro e figueira), bagaço de uva e casca de arroz, em pirolisador com capacidade de 9,42 dm3. Foram utilizadas duas temperaturas de pirólise (400 e 550 oC) durante o período de três horas. Os materiais foram caracterizados em relação aos seguintes atributos: i) teor de C e N; ii) composição química por FTIR; iii) pH (H2O e KCl); iii) área superficial específica; iv) condutividade elétrica; v) capacidade de retenção de água e; vi) teores totais de Ca+2, Mg+2, K+, Al+3, Fe+3, Mn+4 e P. Os dados foram descritos estatisticamente e submetidos à Análise de Componentes Principais. A pirólise aumentou a aromaticidade dos materiais, resultando em produtos potencialmente mais recalcitrantes e reativos do que as biomassas originais. As diferenças na dinâmica de transformação do material são dependentes da temperatura de pirólise, sendo que para o bagaço de uva e casca de arroz a alteração estrutural e elementar foi mais sensível à variável temperatura do que para os resíduos de limoeiro e figueira. Os biocarvões produzidos em temperatura de 550 oC apresentaram maior aromaticidade e teor nutricional do que os materiais produzidos em 400 oC.
Palavras-Chave: | Biocarvão; Pirolise.
Thesagro: | Biomassa.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/232226/1/Artigo-Revista-Brasileira-de-Meio-Ambiente-Hank-et-al-2022.pdf
Registro original: | Embrapa Clima Temperado (CPACT)
Exemplares: | CPACT - (22178-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS