Data/hora: 24/09/2024 14:32:16

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	22/11/2002	
Data da última atualização: 	22/11/2002	
Autoria: 	NASCIMENTO FILHO, V. F. do.	
Título: 	Variabilidade espacial do deslocamento miscivel do ion cloreto em solo saturado.	
Ano de publicação: 	1978	
Fonte/Imprenta: 	Piracicaba: ESALQ/USP, 1978.	
Páginas: 	142p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese Doutorado.	
Conteúdo: 	Com o intuito de estudar a variabilidade espacial da velocidade dos poros e dos coeficiente de difusao aparente para ion cloreto e para a agua, em solo saturado de agua, sob o regime de equilibrio dinamico e em condicoes de campo, foi empregada a tecnica de deslocamento miscivel do ion cloreto em fluxo descontinuo (pulso). O experimento foi realizado em um parcela de Terra Roxa Estruturada (Alfixol) na qual foram instalados extratores de solucao do solo a profundidade de 120 cm. Devido a baixa ou desprezivel adsorcao do ion cloreto nesse solo, pode-se concluir que a velocidade e o coeficiente da difusao aparente do o ion cloreto e da agua foram iguais. Empregando-se uma solucao analitica, a velocidade media nos poros e o coeficiente de difusao aparente foram 1,5656 0,390 cm/hora e 28,767 10,483 cm2/hora, respectivamente, ao nivel de 95% de probabilidade, determinados com 9 repeticoes. A velocidade media da agua nos poros tambem foi calculada por solucao grafica, ou seja, pelo tempo decorrido ate o extrator de solucao do solo a 120 cm de profundidade apresentar uma concentracao maxima em ion cloreto. Esta tecnica resultou em 2,272 0,606 cm/hora, com 9 repeticoes. Ainda, a velocidade foi calculada atraves de infiltracao superficial da agua e da umidade media do perfil, obtendo-se o valor 1,513 0,687 cm/hora, com 4 repeticoes.	
Palavras-Chave: 	Deslocamento; Ion cloreto; Solos; Variabilidade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (4235-1) - ADD - TS - -- - 78035 - NAS/78 - 1997.01422 - DIS