Data/hora: 20/06/2024 12:56:38

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	28/09/1999	
Data da última atualização: 	05/07/2006	
Autoria: 	QUEIROGA, J. M.; NEUMAIER, N.; FARIAS, J. R. B.; NEPOMUCENO, A. L.	
Título: 	Dispositivo automatico de controle para abrigos moveis contra a chuva.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 1999, Londrina. Anais... Londrina: Embrapa Soja, 1999.	
Páginas: 	p.375.	
Série: 	(Embrapa Soja. Documentos, 124).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O desenvolvimento de pesquisa sobre a seca tem esbarrado na falta de equipamentos de controle de precipitacao, para trabalhos a campo. Muitas vezes, a solucao para o problema inclui a necessidade de desenvolver os proprios equipamentos. Assim, a Embrapa Soja desenvolveu um dispositivo sensor de chuva, com o objetivo de automatizar o controle de abrigos moveis. O dispositivo e constituido de um interruptor eletrico e diversos tipos de tubos e conexoes de PVC (capa soldavel 60mm, "T" soldavel 60mm, bucha de reducao soldavel longa 60 x 25 mm, curva 90º soldavel 25 mm, joelho 45º soldavel 25 mm, "T" soldavel 25 mm, luva LR 15 mm x 3/4, plug c/rosca 3/4", uniao soldavel 25 mm, boia 1,5 x 2,0" e dois drenos). Ao iniciar a chuva, a agua de uma area de captacao (7,2 m2) enche o reservatorio do dispositivo (200 ml) elevando a boia que liga o interruptor eletrico acionando uma chave de contato que liga os motores movendo os abrigos (cobrindo as parcelas). Ao chegarem no fim dos trilhos, os abrigos acionam interruptores fim de curso que interromperam o circuito. Enquanto estiver chovendo, o dispositivo permanece acionado e os abrigos se mantem sobre as parcelas. A agua acumulada dentro do dispositivo e escoada constante e lentamente por um pequeno dreno (2 mm interno). Ao cessar a chuva, o dispositivo esvazia, a boia desce e desliga e interruptor eletrico acionando outra chave de contato que liga os motores em reverso, movendo os abrigos no sentindo contrario (descobrindo as parcelas). O dispositivo sensor de chuva requer apenas uma limpeza a cada seis meses e seu funcionamento tem sido perfeito, nos dois anos em que esta em uso.	
Palavras-Chave: 	Abrigo; Control; Controle; Protective coatings.	
Thesagro: 	Automação; Equipamento.	
Thesaurus Nal: 	automation.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (16711-1) - UMT - PL - -- - PC 633.340981 - C749a - 5047 - DIS