Data/hora: 24/06/2024 05:54:22

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	15/06/1999	
Data da última atualização: 	15/06/1999	
Autoria: 	PINHEIRO NETO, R.	
Título: 	Efeito da umidade dos graos e das regulagens do mecanismo de trilha nas perdas quantitativas e qualitativas na colheita mecanizada de soja (Glycine max (L.) Merril).	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Botucatu: UNESP, 1999.	
Páginas: 	95p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese Doutorado.	
Conteúdo: 	A colheita mecanizada se constitui numa das mais importantes etapas do  processo produtivo da cultura da soja, sendo que, se mal conduzida, implicara em elevadas perdas de produto. No Brasil, os orgaos oficiais de pesquisas consideram aceitaveis perdas de graos de ate 60Kg/ha. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar perdas quantitativas e qualitativas na colheita da cultura de soja sob diferentes condicoes de umidade e em diferentes mecanismos e regulagem da colhedora. O experimento foi conduzido no campo de producao e no laboratorio de sementes da Universidade Estadual de Maringa - PR. Foi delineado em blocos casualizados por tres fatores num esquema fatorial 3 x 3 x 3 formado por umidades dos graos > 14%, de 12,5 a 14% e < 12,5% pelas rotacoes do cilindro 700, 600 e 500 rpm e pelas aberturas do concavo 30,25 e 20mm. A avaliacao das perdas de graos realizou-se atraves de determinacao no campo, com material coletado em condicoes normais de operacao da colhedora: Apos a coleta, os graos foram separados e pesados, obtendo-se as perdas, obtendo-se as perdas em Kg/ha. Foram determinadas perdas de pre-colheita; da plataforma; pela altura do corte; pelos sistemas de trilha, de separacao, de limpeza da colhedora e as perdas totais. Em todos os tratamentos foram avaliados a produtividade; a qualidade da sementes aplicando-se os testes de germinacao padrao, envelhecimento acelerado e teste de tetrazolio e feitas a determinacao das impurezas e niveis de quebra de graos. Os resultados permitiram afirmar que, quanto menor a umidade dos graos durante a colheita, maiores foram as perdas na plantaforma e totais; o mecanismo de corte e alimentacao foi responsavel por 61,9% a 88,6% das perdas totais; as perdas pela altura de corte foram de 5,6%; as perdas pelo cilindro trilhador  foi o maior quando os graos foram colhidos com maior umidade, menor rotacao do cilindro e maior a abertura do concavo; a maior  ou menor abertura do concavo associada a baixa rotacao do cilindro proporcionaram as maiores perdas de separacao; os danos por quebra de graos aumentaram com a rotacao do cilindro; a alta rotacao do cilindro associada a pequena abertura do concavo tambem elevou os danos mecanicos.	
Palavras-Chave: 	Colhedora; Grain losses; Harvest; Moisture content; Soybean.	
Thesagro: 	Colheita; Perda; Soja; Umidade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (16532-1) - ADD - TS - -- - 2/99 -  - 2/99 - DIS