Data/hora: 25/09/2024 07:16:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	08/07/1993	
Data da última atualização: 	08/07/1993	
Autoria: 	VOLPATO, C. E. S.; MACHADO, C. C.; SOUZA, A. P. de; NEVES, A. R.	
Título: 	Otimizacao da produtividade e do custo da extracao florestal com o guincho-arrastador.	
Ano de publicação: 	1991	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.15, n.3, p.296-307, set./dez. 1991.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente estudo teve por objetivo otimizar a produtividade e o custo do guincho-arrastador na extracao florestal, em areas acidentadas. Os dados utilizados foram obtidos por meio da instalacao de um experimento em delineamento inteiramente casualizado, com arranjo fatorial. O processo de amostragem empregado foi o estratificado, em que o relevo foi o fator de estratificacao. As variaveis estudadas foram a distancia de arraste, a declividade do terreno, a largura da estrada e o modulo de trabalho. A avaliacao estatistica baseou-se em analises de regressao e correlacao, ea avaliacao economica limitou-se a analise do custo de extracao. A produtividade do guincho-arrastador foi significativamente influenciada pelas variaveis estudadas, sendo que a variavel distancia de arraste foi a que teve mais influencia, seguida da largura da estrada, do modulo de trabalho e da declividade do terreno, respectivamente. A combinacao de valores de variaveis que maximiza a produtividade e minimiza o custo da extracao foi: distancia de arraste inferior a 50 m, largura da estrada superior a 4 m, modulo de trabalho de um operador e quatro ajudantes e declividade do terreno superior a 60%. Nessas condicoes , a produtividade maxima foi de 33,93 st/h e o custo minimo foi de US$ 0,74/st.	
Palavras-Chave: 	Extracao florestal; Guincho-arrastador; Otimizacao; Tree removal.	
Thesagro: 	Equipamento; Performance.	
Thesaurus Nal: 	equipment.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (10694-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS