Data/hora: 06/06/2024 06:30:59

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 18/03/2016
Data da última atualização: | 18/03/2016
Autoria: | VENSON, I.; ANDRADE, A. S. de; KLOCK, U.; MUÑIZ, G. I. B. de; NISGOSKI, S.; CARDOSO, G. da S.
Título: | Influência da lavagem intermediária na deslignificação com oxigênio em polpa kraft.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 25, n. 4, p. 991-999, out./dez., 2015
Idioma: | Português
Conteúdo: | Na deslignificação com oxigênio, a lignina é removida da polpa através da aplicação de elevada pressão de oxigênio, em condições alcalinas, resultando em uma menor demanda por produtos químicos na etapa de branqueamento. O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a influência do tipo de lavagem (convencional e ácida) entre dois estágios de deslignificação com oxigênio sobre a quantidade de lignina residual e o teor de metais de transição presentes em amostras de polpa kraft de pinus com número kappa inicial de 48,5. Observou-se a redução do número kappa e da viscosidade da polpa após o tratamento com O2 em duplo estágio, além do aumento da alvura final das polpas produzidas. O teor de metais da polpa durante a deslignificação com oxigênio sofreu influência do processo de lavagem, sendo que a lavagem ácida retirou maior quantidade de íons metálicos do que a lavagem convencional. Os melhores resultados foram obtidos com a retirada do elemento manganês. A lavagem ácida entre dois estágios de deslignificação contribuiu para o controle de metais de transição, o que otimizou a utilização de reagentes químicos do branqueamento nas etapas seguintes. Conclui-se que a lavagem intermediária melhorou o desempenho do oxigênio na deslignificação de polpas de número kappa elevado realizada em dois estágios.
Palavras-Chave: | Deslignificação com oxigênio; Lavagem da polpa; Metais de transição; Número kappa elevado.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54846-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS