Data/hora: 21/06/2024 20:53:17

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	24/11/1998	
Data da última atualização: 	24/11/1998	
Autoria: 	LEAO, M. C. S.; NOGUEIRA, C. C. P.; COELHO, E. F.	
Afiliação: 	DENA/UFC; UFC; EMBRAPA-CNPMF.	
Título: 	Adaptabilidade de modelos para o dimensionamento do bulbo umido em gotejamento superficial e subsuperficial	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	Lavras: UFLA/SBEA, 1998	
Páginas: 	p. 124-126	
Idioma: 	Português	
Notas: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 27., 1998, Pocos de Caldas. Anais... Lavras: UFLA/SBEA, 1998	
Conteúdo: 	O objetivo desse trabalho foi avaliar o uso de modelos no dimensionamento do volume de solo molhado por gotejamento posicionado na superficie do solo e enterrado. O estudo foi conduzido na area experimental da UFC/DENA, Campos do Pici, Fortaleza, CE. Em ambos os casos, aplicou-se o volume 4,33 x 10-3m3 (4,33 l) de agua em vazao de 7,22 x 10-7m3.S-1e comparou-se os resultados com as dimensoes obtidas do modelos empiricos de Ben-Asher & Phene (1995), e do modelo parametrico de Schwartzmass & Zur (19 85). Os resultados mostraram que os modelos de Ben-Ashere Phene forneceram resultados aproximados dos obtidos no experimento.	
Palavras-Chave: 	Bulbo umido; Drip irrigation; Gotejamento superficial e subsuperficial; Surface and bried wet bulb.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (14740-1) - ADD - PL - -- - 630 - C749a - 1998.00039 - DIS