Data/hora: 16/06/2024 07:19:54

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 11/07/1996
Data da última atualização: | 17/08/2007
Autoria: | SCHETINGER FILHO, H.; NUNES, R. C.
Título: | Analise de duas tecnicas de projeto de arquiteturas tolerantes a falhas.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO DE COMPUTADORES TOLERANTES A FALHAS, 6.; CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO, 15., 1995, Canela. Anais ... Porto Alegre: UFRGS, Instituto de Informática, 1995.
Páginas: | p.49-62.
Idioma: | Português
Conteúdo: | No projeto de sistemas multiprocessadores tolerante a falhas (SMTF), que visam alterar a estrutura da topologia usando-se a inclusao de hardware redundante, como processadores e conexoes entre eles, para substituir possiveis falhas na estrutura, existem duas tecnicas que utilizam uma modelagem atraves de grafos, dos quais certas propriedades sao muito uteis para otimizar os projetos tolerantes a falhas, que sao: as tecnicas de cobertura de nodos e automorfica. Tais tecnicas podem tambem ser aplicadas em sistemas distribuidos tolerantes a falhas. Neste artigo e feita uma avaliacao das duas tecnicas de projeto de SMTF. Atraves dessa avaliacao pode-se ter parametros para saber que tecnica e mais eficiente para ser utilizada em determinado tipo de topologia como, por exemplo, ciclos, arvores, meshes ou hipercubos. A arquitetura projetada tolera falhas somente nos nodos da estrutura, ou seja, nos processadores, nao se preocupando com as falhas nos arcos, que representam as ligacoes entre processadores.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (3484-1) - ADD - PL - -- - 004.2 - SIM - 1995.00003 - DIS