Data/hora: 21/06/2024 16:55:03

Biblioteca(s): | Embrapa Pantanal; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 05/03/1999
Data da última atualização: | 02/08/2019
Autoria: | VENEZIANI, P.; SANTOS, A. R. dos; CREPANI, E.; ANJOS, C. E. dos; OKIDA, R.
Afiliação: | PAULO VENEZIANI, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE; ATHOS RIBEIRO DOS SANTOS, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE; EDISON CREPANI, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE; CÉLIO EUSTÁQUIO DOS ANJOS, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE; ROSANA OKIDA, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE/Departamento de Sensoriamento Remoto. Bolsista da CAPES.
Título: | Mapa de classes de erodibilidade de parte da região do Rio Taquari baseado em imagens TM-Landsat.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 33, p. 1747-1754, out. 1998. Edição especial.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Map of erodibility classes of part of Taquari river basin, based on TM-Landsat images.
Conteúdo: | O trabalho apresenta a contribuicao dos estudos geologicos complementados com dados geomorfologicos para a obtencao de mapas de classes de erodibilidade. Faz parte do Projeto Mulpan (dados multissensores para levantamentos do meio fisico no Pantanal), desenvolvido dentro do Convenio de Cooperacao Tecnico-Cientifica INPE/Embrapa. Escolheu-se como exemplo a Folha Pedro Gomes (escala 1:100.000 - SE21 ZB-II MIR 2401). que abrange parte da bacia do Rio Taquari. O objetivo principal e evidenciar a relacao entre a erodibilidade e a geologia-germofologia da area estudada, e mostrar que os dados geologicos-geomorfologicos podem ser obtidos de forma indireta, com a interpretacao de imagens TM-LANDSAT. Deu-se enfase as propriedades fisico-quimico-mecanicas dos diferentes litotipos, tais como: permeabilidade, ruptibilidade-plasticidade, infiltracao, escoamento e movimentacao de massa, bem como o reconhecimento das formas de relevo e analise da declividade. Embora os dados sobre solos e clima tenham grande importancia para elaboracao de mapeamentos de classes de erodibilidade, neste trabalho nao foram consideradas propositalmente para que, desta forma, se conseguisse uma nocao exata sobre a contribuicao da avaliacao geologica. Como resultado, obteve-se a compartimentacao da area em sete classes de erodibilidade e tres classes de acumulacao.
Palavras-Chave: | Bacia do Taquari; Bacia do Tocantins; Erosa; Erosion; Remoto sensing; Taquari River Basin.
Thesagro: | Erosão; Geologia; Sensoriamento Remoto.
Thesaurus Nal: | geology; remote sensing.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/9328/1/089-pant.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

AI-SEDE - (9328-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CPAP - (42633-1) - ADD - AP - -- - AP630.7205 / 34F -  - 630.7205 - DIS