Data/hora: 05/06/2024 05:23:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	30/08/2023	
Data da última atualização: 	31/08/2023	
Autoria: 	MANTOVANI, E. C.; SIMEONE, M. L. F.; OLIVEIRA, A. C. de; PARRELLA, R. A. da C.	
Afiliação: 	EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, Pesquisador aposentado-Embrapa Milho e Sorgo; MARIA LUCIA FERREIRA SIMEONE, CNPMS; ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, CNPMS; RAFAEL AUGUSTO DA COSTA PARRELLA, CNPMS.	
Título: 	Efeito do tamanho de partícula e modo de prensagem de sorgo biomassa para a produção de energia térmica.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2023.	
Páginas: 	19 p.	
Série: 	(Embrapa Milho e Sorgo. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 250).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No processo de fabricação dos pellets/briquetes há várias biomassas que já estão em uso, como casca de café, serragem de eucalipto e resíduos da colheita do milho, atendendo a uma escala menor de consumo. Entretanto, para utilização de biomassa em uma escala intermediária de consumo, será exigido um atendimento de matéria-prima em quantidade/escala e densidade energética um pouco maior, visando a queima em fornos industriais. Atualmente, uma das alternativas mais promissoras para o fornecimento de matéria-prima para queima direta é o sorgo biomassa, com um ciclo curto entre 150 a 180 dias, com a vantagem de ser propagado por sementes e permitir total mecanização de seus processos de produção. Dadas as suas características físicas, químicas, propriedades térmicas, facilidade de combustão, baixa umidade e alta densidade, os briquetes de biomassa representam uma forma atrativa de biocombustível para aplicações de aquecimento e geração de eletricidade. O objetivo deste trabalho foi estabelecer as condições de prensagem da forragem de sorgo biomassa BRS 716 para a produção de briquetes utilizando uma prensa hidráulica manual. O experimento foi conduzido no Laboratório de Mecanização da Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, MG, utilizando-se de uma prensa hidráulica, para a fabricação dos briquetes de sorgo biomassa. Foi utilizado o delineamento experimental completamente casualizado com quatro repetições. Os tratamentos, arranjados em um fatorial 2 x 2, foram constituídos por dois tamanhos de partícula da biomassa (4 mm e 8 mm) e dois modos de prensagem: a) uma prensagem com o cilindro totalmente abastecido com a biomassa (Cheio); e b) duas prensagens, sendo uma com biomassa na metade do cilindro e outra após o enchimento completo (Meio+Meio). Os resultados mostraram que, de modo geral, as características físico-químicas analisadas foram afetadas significativamente pelo modo de prensagem e pelo tamanho de partícula dos briquetes. Para o caso específico da densidade energética, o valor médio obtido com a prensagem após o cilindro cheio superou, significativamente, o valor obtido com a prensagem em duas etapas (meio cilindro e cilindro cheio), quando foram utilizadas partículas de 4 mm, mas não houve diferença significativa entre os dois modos de prensagem, para caso de partículas com 8 mm. Os tamanhos de partícula não diferiram quando foi utilizada a prensagem com cilindro cheio, mas para prensagem em duas etapas o valor médio da densidade energética, para partículas de 8 mm, superou, significativamente, a média apresentada pelos briquetes de 4 mm. Os briquetes apresentaram densidade aparente de até 390,70 kg.m-3, valores comparativamente quatro vezes às biomassas das plantas (gramíneas).	
Palavras-Chave: 	Compactação; Densidade energética; Prensa hidráulica.	
Thesagro: 	Biomassa; Briquete; Forragem; Sorghum Bicolor.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1156230/1/Efeito-do-tamanho-de-particula-e-modo-de-prensagem-de-sorgo-biomassa.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (30125-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS