Data/hora: 16/06/2024 00:19:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	03/03/2005	
Data da última atualização: 	03/03/2005	
Autoria: 	OLIVEIRA, F. G. R de; SALES, A.	
Título: 	Velocidade ultra sônica em função da variação do comprimento de peças de madeira.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	Madeira: Arquitetura e Engenharia, v. 4, n. 11, jan./jun. 2003.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	1 CD-ROM.	
Conteúdo: 	O presente artigo apresenta um estudo sobre a variação da velocidade ultra-sônica longitudinal em função da variação do comprimento de peças de madeira das espécies: pinus caribaea (Pinus caribaea var. caribaea), eucalipto citriodora (Eucalyptus citriodora), eucalipto grandis (Eucalyptus grandis) e jatobá (Hymenaea sp). Utilizou-se o equipamento de ultra-som Sylvatest com transdutores exponenciais com freqüência de 22 kHz. Foram feitas medições do tempo de propagação das ondas ultra-sônicas com o comprimento das peças variando de 300cm até 10cm e mantendo-se a seção transversal constante de 6cm x 12cm. Os resultados demonstram que ocorre uma variação da velocidade longitudinal em função da distância percorrida e do comprimento de onda (.) utilizado. Conclui-se que adequar a freqüência do transdutor com o comprimento da peça é essencial para a determinação correta da velocidade ultra-sônica em madeiras. 	
Palavras-Chave: 	Avaliação não-destrutiva; Hymenaea sp; Ultra-som.	
Thesagro: 	Eucalyptus Citriodora; Eucalyptus Grandis; Jatobá; Madeira; Pinus Caribaea.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (36382-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS