Data/hora: 10/06/2024 02:40:02

Biblioteca(s): | Embrapa Agroindústria Tropical.
Data corrente: | 01/06/1994
Data da última atualização: | 26/09/1994
Autoria: | COELHO, M. A.; OLIVEIRA, F. N. S. de.
Título: | Procedimento para determinacao da curva caracteristica da agua do solo com emprego de tensiometro.
Ano de publicação: | 1987
Fonte/Imprenta: | Fortaleza, Ciencia Agronomica, v.18, n.2, p.97-102, dez. 1987.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O procedimento apresentado permite a obtencao da curva caracteristica da agua do solo, em laboratorio, por desidratacao e umedecimento de uma unica amostra de solo, na faixa de potenciais matriciais entre zero e - 800cm H2O. O instrumento utilizado consistiu de um recipiente de plastico que contem a samostra de solo, com orificio na base para drenagem, e de um tensiometro de capsula de ceramica porosa inserida a 10cm de profundidade no centro da amostra e manometro de mercurio com haste de suporte do tubo e da cuba fixada no recipiente. O peso total do conjunto, com a amostra saturada e a conteudos de agua correspondentes a diferentes valores de potencial matricial, foi determinado em balanca com capacidade de 2.000,0g. O processo foi testado e apresentou boa reprodutividade podendo ser utilizado com amostras de estrutura nao deformada.
Palavras-Chave: | Curva de retencao; Histerese; Listerese; Podzolico vermlho - amarelo; Potencial matricial; Solo Podzolico Vermelho - Amarelo.
Thesagro: | Tensiômetro.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT)

Exemplares:

CNPAT - (1052-1) - EMB - SP - -- - SP 01438 -  - 94.01438 - DIS
CNPAT - (1087-1) - EMB - SP - -- - SP 00732 -  - 94.00732 - DIS