Data/hora: 07/06/2024 14:02:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	04/01/1995	
Data da última atualização: 	04/01/1995	
Autoria: 	OLIVEIRA, J. T. da S.; DELLA LUCIA, R. M; LIMA, L. A. P.	
Título: 	Ensaio de apodrecimento acelerado de madeira na forma de serragem	
Ano de publicação: 	1994	
Fonte/Imprenta: 	Boletim Tecnico. SIF, Vicosa, n.5, p.1-6, 1994	
ISSN: 	0103-6289	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Um procedimento de ensaio de apodrecimento acelerado de madeira na forma de serragem e descrito. A serragem e mantida no interior de um tubo de PVC de 2,5 cm de diametro, com a extremidade inferior fechada com tela "silk screen". O restante do metodo segue as normas da ASTN. A deterioracao da serragem de Pinus caribaea e comparavel a dos blocos de madeira solida, pescritos pela norma. Serragens de Vanillosmopsis erythropappa e de Machaerium scleroxylon, extraidas com mistura 1:2 de etanol/tolueno, tornaram-se nao residentes. A extracao dessas mesmas serragens com agua quente nao foi suficiente para torna-las putreciveis. A impregnacao de serragens de Pinus caribaea livre de extravios com os extratos, removidos das madeiras das duas especies de folhosas, nem sempre conseguiu torna-la mais resistente.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (5231-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS