Data/hora: 04/06/2024 16:20:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	03/11/2014	
Data da última atualização: 	02/06/2017	
Autoria: 	OLIVEIRA, L. T. de; FERREIRA, M. Z.; CARVALHO, L. M. T. de; FERRZ FILHO, A. C.; OLIVEIRA, T. CH de A.; SILVEIRA, E. M. de O.; ACERBI JUNIOR, F. W.	
Afiliação: 	LUCIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA; MARIA ZÉLIA FERREIRA; LUIS MARCELO TAVARES DE CARVALHO; ANTÔNIO CARLOS FERRAZ FILHO; THOMAZ CHAVES DE ANDRADE OLIVEIRA; EDUARDA MARTINIANO DE OLIVEIRA SILVEIRA; FAUSTO WEIMAR ACERBI JUNIOR.	
Título: 	Determinação do volume de madeira em povoamento de eucalipto por escâner a laser aerotransportado.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 49, n. 9, p. 692-699, set. 2014.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Determining timber volume of eucalyptus stands by airborne laser scanning.	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar a possibilidade de se estimar o diâmetro à altura do peito (DAP) com os dados de altura e de número de árvores derivados do escâner a laser aerotransportado (LiDAR, ?light detection and ranging?), e determinar o volume de madeira de talhão de Eucalyptus sp. a partir dessas variáveis. O número total de árvores detectadas foi obtido com uso da filtragem de máxima local. A altura de plantas estimada pelo LiDAR apresentou tendência não significativa à subestimativa. A estimativa do DAP foi coerente com os valores encontrados no inventário florestal; porém, também mostrou tendência à subestimativa, em razão do comportamento observado quanto à altura. A variável número de fustes apresentou valores próximos aos observados nas parcelas do inventário. O LiDAR subestimou o volume total de madeira do talhão em 11,4%, em comparação ao volume posto na fábrica. A tendência de subestimação da altura das árvores (em média, cerca de 5%) impactou a estimativa do volume individual de árvores e, consequentemente, a do volume do talhão. No entanto, é possível gerar equações de regressão que estimam o DAP com boa precisão, a partir de dados de altura de plantas obtidos pelo LiDAR. O modelo parabólico é o que possibilita as melhores estimativas da produção volumétrica dos talhões de eucalipto.	
Palavras-Chave: 	Biometric models; Modelo biometrico.	
Thesagro: 	Inventario florestal; Sensoriamento remoto.	
Thesaurus Nal: 	Eucalyptus; Forest inventory; lidar; Remote sensing.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/110885/1/Determinacao-do-volume.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (56908-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS