Data/hora: 11/06/2024 19:13:55

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido; Embrapa Solos.	
Data corrente: 	09/11/2005	
Data da última atualização: 	05/08/2008	
Autoria: 	OLIVEIRA, M. B. de.	
Título: 	Análise do desempenho de equações de infiltração e de métodos de determinação da capacidade de campo para solos em uma bacia hidrográfica de São José de Ubá-RJ.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Tese ( Mestrado em Ciências e em Engenharia Civil) Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia - COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientadores: Prof. Otto Corrêa Rotunno Filho, Prof. Theophilo Benedicto Ottoni Filho, Prof. José Paulo Soares de Azevedo, Dr. José Ronaldo de Macedo, Prof. Nelson Ferreira Fernandes.	
Páginas: 	198 f.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O conhecimento das curvas de infiltração é de grande importância na hidrologia, no manejo de solo e água em bacias hidrográficas e na engenharia de irrigação. No que se refere à capacidade de campo (CC), tanto seu conceito como determinação têm sido amplamente investigados, de maneira a se obter um valor que represente, com um certo nível de confiança, o limite máximo de água disponível no solo para uso vegetal. Neste trabalho, foram realizados 51 testes de infiltração, com o emprego de infiltrômetros de duplo anel, e 26 testes de CC in situ, utilizando-se tabuleiros de 1 m2, em treze solos representativos de uma bacia hidrográfica, em São José de Ubá (RJ). A partir dos testes de infiltração, avaliou-se a adequação de 7 equações de infiltração (Philip,  Kostiakov, Kostiakov-Lewis, Horton, Soil Conservation Service (SCS), Polinomial e Green- Ampt). Os teste de CC, por sua vez, permitiram a comparação do método insitu com o método que utiliza as unidades nas tensões de 0,006 Mpa (microporosidade) e 0,033 Mpa. Adicionalmente, comparou-se a umidade medida nos tabuleiros com a umidade sob os anéis, após 48 horas do término dos testes (CC no infiltrômetro), bem como com a CC calculada por uma pedofunção linear a partir da microporosidade. Os resultados indicaram que as equações que apresentaram um bom desempenho foram a Polinomial, SCS, Kostiakov, Kostiakov-Lewis e Green-Ampt, sem diferenças significativas entre as qualidades médias de seus ajustes. Em relação aos 4 métodos de determinação da CC, os que melhor representam a forma in situ foram, na ordem, o da pedofunção, da umidade na tensão de 0,033 Mpa e da umidade nos infiltrômetros (subtraída de um fator constante de 3% de umidade volumétrica).  	
Thesagro: 	Bacia Hidrográfica; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CPATSA - (38143-1) - ADD - TS - PP - 28/2005 -  - 2005.00028 - DIS
CNPS - (11984-1) - ADD - TS - -- - 050028 - OLI - 2005.00028 - DIS