Data/hora: 25/06/2024 15:08:35

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste.	
Data corrente: 	20/07/2006	
Data da última atualização: 	20/07/2006	
Autoria: 	OLIVEIRA, M. A. das N. de.	
Título: 	Análise de três modelos para estimativa de vazões máximas em pequenas bacias hidrográficas.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	2005.	
Páginas: 	57 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília, DF.	
Conteúdo: 	Grande parte dos estudos hidrológicos em bacias hidrográficas está associada ao escoamento superficial e à fazão máxima escoada. Este trabalho objetivou analisar três modelos propostos para estimativa de vazões máximas em microbacias. Foi conduzido usando dados da microbacia do córrego Capetinga, situada em Brasília, Distrito Federal. As vazões ocorridas no córrego foram registradas por um linígrafo instalado na saída da bacia. Dentre todas as enchentes ocorridas, foram consideradas aquelas com pico maior ou igual a 1 m cúbico s-1. As precipitações e seus respectivos tempos de duração foram obtidas com o auxílio de quatro pluviógrafos. Oito anos hidrológicos foram estudados abrangendo o período, de 1996/1997 a 2003/2004. Os três modelos utilizados na estimativa da vazão máxima foram: o racional e o de McMath, com coeficientes tabelados e calculados, e o Hidrograma Sintético do Serviço de Conservação de Solos dos Estados Unidos. No período avaliado, foi observado um total de 134 eventos de vazões, proporcionando 670 eventos simulados. A compaação do desempenho dos modelos estudados foi realizada através dos coeficientes de determinação r2, o coeficiente de correlação r, o índice de concordância d de Willmott e o coeficiente de desempenho c = rd. A análise dos eventos simulados considerando os oitos anos hidrológicos não indicou haver diferenças entre os três modelos, que resultaram em péssimo desempenho. A mesma análise, em bases anuais e com os máximos eventos individuais, mostrou melhor estimativa da vazão máxima com o modelo racional, principalmente quando se usou o coeficiente de escoamento superficial calculado.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)	
Exemplares: 	CPAO - (27644-1) - ADP - TS - -- - T 40/05 -  - 06.00062 - DIS