Data/hora: 02/06/2024 07:42:10

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	25/02/2013	
Data da última atualização: 	25/02/2013	
Autoria: 	OLIVEIRA, L. T. de; CARVALHO, L. M. T. dew; FERREIRA, M. Z.; OLIVEIRA, T. C. de; ACERBI JUNIOR, F. W.	
Título: 	Application of LIDAR to forest inventory for tree count in stands of Eucalyptus sp.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Cerne, Lavras, v. 18, n. 2, p. 175-184, abr./jun. 2012.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	O Light Detection and Ranging, ou LIDAR, tem se tornado uma eficiente ferramenta auxiliar para a extração de dados no inventário florestal e também em outros estudos florestais. Este trabalho foi realizado com o objetivo de estabelecer uma metodologia eficiente para a utilização do LIDAR para a contagem do número de árvores em um povoamento de Eucalyptus sp., localizado no sul do Estado da Bahia. Apresenta-se desde o processamento dos dados brutos obtidos em voo até o número final da contagem de árvores. Os passos intermediários são de vital importância para a qualidade dos resultados e os mesmos são obtidos por meio das seguintes etapas de processamento: organização da nuvem de pontos; criação do modelo de superfície do dossel (MSD) por meio da geração de uma TIN e interpolação Inverse Distance Weighted (IDW) e contagem automatizada final das árvores com um algoritmo de máxima local com janelas de 5 x 5 e 3 x 3. Os resultados obtidos foram comparados à contagem manual das árvores em imagens Quickbird para a verificação da acurácia. O acerto da contagem foi de 97,36% por meio da interpolação IDW com a janela de 5X5 para o algoritmo de contagem. Esse resultado evidencia a eficácia da metodologia produzida e o potencial para futuras aplicações.	
Palavras-Chave: 	Detecção de árvore; Laser aerotransportado; Local máxima.	
Thesagro: 	Eucalipto.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (50821-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS