Data/hora: 23/09/2024 18:51:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	08/07/2009	
Data da última atualização: 	08/07/2009	
Autoria: 	BARAÚNA, E. E. P.; OLIVEIRA, V. S. de.	
Título: 	Umidade de equilíbrio da madeira de angelim vermelho (Dinizia excelsa Ducke ), guariúba (Clarisia racemosa Ruiz & Pav.) e tauarí vermelho (Cariniana micrantha Ducke) em diferentes condições de temperatura e umidade relativa.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Acta amazonica, Manaus, v. 39, n. 1, p. 91-95 mar. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A umidade de equilíbrio deve ser determinada para o local onde a madeira será empregada. Isto pode ser feito através da determinação da umidade das amostras de madeira expostas às condições ambientais de temperatura e umidade relativa em ensaios de campo, de laboratório equipado com câmara de climatização ou estimativas por meio de modelos matemáticos. Neste trabalho foi determinada a umidade de equilíbrio da madeira - UEM do angelim vermelho (Dinizia excelsa Ducke), guariúba (Clarisia racemosa Ruiz & Pav.) e tauarí vermelho (Cariniana micrantha Ducke ), em duas condições de temperatura e três de umidade relativa em câmara de climatização. Encontrou-se diferenças entre a umidade de equilíbrio estimada pela equação de Simpson (1971) e o valor real determinado em câmara climática. Na simulação de ensaio a 25º C de temperatura e umidade relativa de 40% a UEM ficou em média 26,6% superior ao valor estimado pela equação de Simpson (1971), constituindo-se na maior variação. A menor variação foi de 2,1% registrada na espécie angelim vermelho na condição de 35º C e 80% de umidade relativa. A equação de Simpson, no geral, tendeu a superestimar os valores de UEM nas três espécies.	
Palavras-Chave: 	Câmara de climatização; Equação de Simpson; Secagem da madeira; Umidade de equilíbrio.	
Thesagro: 	Madeira.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (45466-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS