Data/hora: 16/06/2024 01:36:47

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 05/10/2022
Data da última atualização: | 22/01/2024
Autoria: | DAVID, J.; ORLANDI, V. P.; ABREU, P. A. da S.; BASSOI, L. H.; SILVA, W. T. L. da.
Afiliação: | LUIS HENRIQUE BASSOI, CNPDIA; WILSON TADEU LOPES DA SILVA, CNPDIA.
Título: | Efeito, no solo, da aplicação de efluente de esgoto tratado, em sistema fertirrigado de produção de milho
Ano de publicação: | 2022
Fonte/Imprenta: | In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 14., 2022, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação: Embrapa Pecuária Sudeste, 2022. Editores técnicos: Cristiane Sanchez Farinas, Daniel Souza Corrêa, Maria Alice Martins, Maria Fernanda Berlingieri Durigan, Paulo Sérgio de Paula Herrmann Júnior.
Páginas: | 32 p.
ISSN: | 1518-7179
Idioma: | Português
Conteúdo: | A Fossa Séptica Biodigestora é uma tecnologia desenvolvida para tratar esgoto doméstico, proveniente do vaso sanitário. Esse sistema trata o esgoto por meio da fermentação anaeróbia, resultando em um efluente que pode ser utilizado em fertirrigação. Por possuir, além da água, macro e micronutrientes em sua composição, como N, P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu e Zn, o uso do efluente no solo diminui a necessidade de aplicação de insumos na cultura. No estudo, o nitrogênio é o elemento nutritivo presente em maior quantidade -1 (aproximadamente 250 mg L ), principalmente nas formas amoniacal e orgânica. O objetivo do trabalho é verificar se o uso dosado do efluente, como fonte de N em fertirrigação, causa danos ao solo. O experimento foi implantado no campo experimental do Lanapre, com a cultivar do milho Pioneer P4285 VYHR, dividido em blocos casualizados, em 4 tratamentos com 3 repetições, a saber: (1) adubação mineral NPK, conforme análise de solo e demanda nutricional da cultura (tratamento ?NPK?); (2) adubação nitrogenada oriunda do EET e complementada com P e K, conforme análise de solo e demanda nutricional da cultura (tratamento ?Ef+PK?); (3) adubação nitrogenada EET, conforme análise de solo e demanda nutricional da cultura (tratamento ?Ef?) e (4) ?controle?, sem adubação. As parcelas que não foram fertirrigadas, receberam água em volume equivalente. Amostras de solo nas parcelas foram coletadas em 5 profundidades (0-5cm; 5-10cm; 10-20cm; 20-40cm; 40-60cm) e analisadas segundo os parâmetros pH e condutividade elétrica (solução do solo), bem como teor de carbono, obtido por análise elementar; e índice de humificação de matéria orgânica com uso de fluorescência induzida por laser (H ). O solo no local do FIL plantio possui textura média, com alto teor de areia (62,5 %), e é bastante lixiviado. Como exemplo, na profundidade de 10 a 20 cm, apresentou baixos valores de condutividade -1 elétrica, variando entre 33,4 ± 2,1 e 41,6 ± 13,0 ?S cm , além de um pH levemente ácido, entre 6,0 ± 0,2 e 6,2 ± 0,1. Os resultados das análises de teor de carbono apresentaram valores entre 0,61% e 1,41% e não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos, na humificação da matéria orgânica, determinada por H . Comparando os dados dos diferentes tratamentos, não foram observadas diferenças FIL significativas, nos valores da condutividade elétrica do solo, do pH, do teor de carbono e do grau de humificação de matéria orgânica. Com isso é possível concluir que o uso do efluente tratado, de maneira dosada em fertirrigação, não causou prejuízos para o solo segundo as análises realizadas.
Palavras-Chave: | Biodigestora; Reuso de Efluente; Saneamento Básico Rural; Segurança Ambiental.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1147142/1/P-Efeito-no-solo-da-aplicacao-de-efluente-de-esgoto-tratado-em-sistema-fertirrigado.pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (18089-1) - UPC - RA - DD - PROCI.22/123 -  - 2022/128 - DIS