Data/hora: 01/06/2024 03:18:32

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 29/03/2006
Data da última atualização: | 09/04/2007
Autoria: | ASSIS, O. B. G.; COLNAGO, L. A.; CLARO, L. C.; OSIRO, D.; MATTOSO, L. H. C.
Título: | Confecção e avaliação de filtros de fibras de vidro apropriados ao depósito de material bioativo.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS PARTICULADOS - ENEMP, 25., 1998, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: UFSCar-CCET-DEQ, 1998. v.1, p. 282-286.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Lã de vidro comercial, tratada quimicamente para geração de cargas superficiais, foi utilizada na montagem de coluna de filtragem com características bioativas. A densidade do meio foi estabelecida por técnica de atenuação radioativa (espectrometria gama convencional) e a enzima lizosima empregada como elemento ativo, sendo imobilizada no meio fibroso por técnica de automontagem (deposição controlada). Os testes de filtragem foram conduzidos pela medida da eficiência da remoção de bactérias Eschericha Coli em solução aquosa diluída. Os resultados apresentam significante efeito bactericida da filtragem na presença da enzima.
Palavras-Chave: | Eschericha Coli; Espectrometria gama convencional; Lã de vidro; Lizosima; Soluções aquosa.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9686-1) - UPC - SP - -- - PROCI-98.00007 -  - 1998.00007 - DIS