Data/hora: 08/06/2024 17:25:38

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | FABIAN, A. J; OTTONI FILHO, T. B.
Título: | Determinacao de curvas de infiltracao usando uma camara de fluxo.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Campinas, v.21, n.2, 325-333, 1997.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Testou-se uma camara de fluxo metalica de 80 cm de diametro por 80 cm de altura, num podzolico vermelho-amarelo em Itaguai (RJ), em 1994. O equipamento pode ser totalmente cravado por pressao hidraulica sobre o terreno. Devido a seu tamanho e metodo de instalacao, ele reduz as inconveniencias do infitrometro de duplo anel, sendo indicado para pesquisas "in situ" envolvendo fenomenos de transferencia vertical em solos. Os resultados dos testes  de infiltracao indicam qua a filtracao na camara foi sempre inferior a do anel, aproximadamente quatro vezes menor, em media, apontando para a necessidade de uma revisao critica do  metodo tradicional. O trabalho tambem testa a adequacao de cinco equacoes de infiltracao (Philip Kostiakov, Kostiakov-Lewis, Horton e SCS), e indica uma inconveniencia de emprego daquelas equacoes cujas velocidades tendam a zero para os tempos de infiltracao longos. A excessao da equacao de Horton, aplicada aos dados do anel, todas as demais se mostraram satisfatorias ate o inicio da estabilidade do fluxo. A equacao de Kostiakov-Lewis tambem foi adequada para descrever a infiltracao estabilizada de longa duracao.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (8708-1) - ADD - AP - -- -  -  - 1999.00000 - DIS