Data/hora: 22/06/2024 20:53:06

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste.
Data corrente: | 03/12/2008
Data da última atualização: | 03/12/2008
Autoria: | HISANO, H.; ISHIKAWA, M. M.; MARUYAMA, M. R.; SANTANA, S. S.; PÁDUA, S. B. de.
Afiliação: | Hamilton Hisano, Embrapa Agropecuária Oeste; Márcia Mayumi Ishikawa, Embrapa Agropecuária Oeste; Maicon Rosa Maruyama, UFGD; Samara Silva Santana, Faculdades Anhanguera; Santiago Benites de Pádua, Faculdades Anhanguera.
Título: | Variação de pH e da temperatura durante processo de ensilagem do resíduo de filetamento de pintado.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | In: AQUACIÊNCIA, 3., 2008, Maringá. Aqüicultura: desafios e inovações. Maringá: Aquabio: ITAM: UEM, Departamento de Zootecnia, 2008.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Thesagro: | Alimentação; Piscicultura.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)
Exemplares: | CPAO - (31305-1) - UPC - PL - -- - CD 370/08 -  - 08.00370 - DIS