Data/hora: 05/06/2024 05:22:05

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 06/01/2016
Data da última atualização: | 07/01/2016
Autoria: | HILDT, E.; DONAGH, P. M. M.
Título: | Modelos de productividad para procesadores forestales en el noreste Argentino.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 107, p. 561-571, set. 2015.
Idioma: | Espanhol
Conteúdo: | O presente estudo analisou  a performance de três processadores florestais operando em plantações de Pinus taeda no nordeste da Argentina e foi desenvolvido um modelo geral para determinar as características dos equipamentos e combinações de produtos processados que afetam a produtividade e os custos operacionais. Foram avaliados por meio de um estudo de tempos e movimentos, um processador florestal John Deere 2154 D equipado com  cabeça Waratah HTH 622B, um processador florestal Caterpillar 320D FM equipado com cabeça Log Max 7000b e uma escavadora John Deere 200D LC equipada com  cabeça Log Max 7000c. Os equipamentos operaram realizando corte raso em florestas de 13 anos, com volumes médios variando entre  0,42 e 0,57 m3. Foi analisada a potencia dos equipamentos e o desenvolvimento de combinações de productos: toras trituráveis e toras trituráveis e serráveis. Foi ajustado um modelo de misto de efeitos fixos alcançando um coeficiente de R2 de 0,7. O delineamento florestal afetou positivamente a produtividade efetiva implicando também um aumento no custo de produção. A potência apresentou uma interação com o volume das árvores, afetando a produtividade para volumes a 0,5 m3. O desenvolvimento de varios productos afetou negativamente a produtividade.
Palavras-Chave: | Modelo misto de regressão.
Thesagro: | Pinus Taeda; Produção Florestal.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54662-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS