Data/hora: 18/06/2024 07:29:17

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	09/11/2009	
Data da última atualização: 	04/02/2010	
Autoria: 	PAMPONET, A. J. M.; COELHO, E. F.; COSTA, F. da S.; SANTANA, E. B.; BARBOSA, R. P.; PIRES, A. C.	
Afiliação: 	Arthur José Mendes Pamponet, UFRB; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; Flavio da Silva Costa, UFRB; Edvaldo Bispo Santana, UFRB; Reizandra Pereira Barbosa, UFRB; Ana Carina Pires, UFRB.	
Título: 	Distribuição de água na superfície e no perfil do solo com bananeira irrigada por lâminas de água por microaspersão.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: SEMINÁRIO DE PESQUISA DO RECÔNCAVO DA BAHIA, 3.; SEMINÁRIO ESTUDANTIL DE PESQUISA DA UFRB, 3.; SEMINÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFRB, 3., 2009, Cruz das Almas. Evolução do conhecimento e o desenvolvimento social: [resumos...]. Cruz das Almas: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2009. 01 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O rendimento de culturas, como exemplo, a bananeira, pode ser sensivelmente alterado pela uniformidade de irrigação, e esta é considerada um dos fatores mais importantes no dimensionamento e manejo da irrigação. A maioria dos trabalhos existentes na literatura sobre distribuição de água no solo avalia apenas a distribuição na superfície do solo, assumindo-se que esta representa a uniformidade de distribuição da água infiltrada, ignorando assim, toda a complexidade do movimento d'água no perfil do solo, com isso o objetivo deste trabalho foi avaliar a uniformidade de distribuição de água na superfície e no perfil do solo na cultura da banana cv. Prata Anã sob a aplicação de quatro lâminas de irrigação por microaspersão. O experimento foi desenvolvido na área da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, Cruz das Almas - Ba. Utilizou-se a cultivar Prata Anã, plantada em fileiras simples no espaçamento de 2,0 m x 2,5 m, irrigadas por  microaspersão, com um microaspersor de 60 L h-1 para quatro plantas. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com quatro tratamentos (T1 = 0,6 T3; T2 = 0,8 T3 e T4 = 1,20% T3) e quatro repetições. Os resultados mostraram que não houve diferença significativa para o Coeficiente de Christiansen (CUC) tanto para a distribuição de aplicação de água na superfície quanto na uniformidade de umidade no perfil do solo. A baixa uniformidade de precipitação do microaspersor na superfície do solo, não exerce influência na uniformidade de distribuição da umidade no perfil do solo
para a cultura da banana cv. Prata Anã.	
Palavras-Chave: 	CUC; CUD.	
Thesagro: 	Banana; Irrigação; Microaspersão; Solo.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)