Data/hora: 23/06/2024 10:06:03

Biblioteca(s): | Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Data corrente: | 06/01/2016
Data da última atualização: | 13/04/2016
Autoria: | ARAGAO, R. de; CRUZ, M. A. S.; AMORIM, J. R. A. de; MENDONÇA, L. C.; PANTALEAO, S. M.; FIGUEIREDO, E. E. de; SRINIVASAN, V. S.
Afiliação: | RICARDO DE ARAGAO; MARCUS AURELIO SOARES CRUZ, CPATC; JULIO ROBERTO ARAUJO DE AMORIM, CPATC; LUCIANA C. MENDONÇA; SILMARA M. PANTALEAO; EDUARDO E. DE FIGUEIREDO; VAJAPEYAM S. SRINIVASAN.
Título: | Avaliação de modelos de previsão de mudanças climáticas para apoio a modelagem hidrossedimentologica via modelo SWAT aplicado à sub-bacia do Rio Siriri, em Sergipe.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 21., 2015, Brasília, DF. Segurança hídrica e desenvolvimento sustentável: desafios do conhecimento e da gestão: anais. Porto Alegre: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A expansão das atividades humanas nas bacias hidrográficas tem causado mudanças profundas nesses ecossistemas, não só de ordem visual, como também na qualidade/quantidade dos recursos hídricos e no comportamento do clima, mediante a emissão de gases do efeito estufa. Estas mudanças impactam diretamente o regime de precipitação/temperatura e, por consequência o regime hidrológico. Estas mudanças climáticas estão sendo estudadas através do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) que utilizam modelos de circulação atmosférica global (MCG) para simular, através de cenários, o clima do passado e do futuro (precipitação e temperatura) considerando o comportamento da população. Neste sentido, dados de precipitação e vazão observadas na sub-bacia do rio Siriri (Sergipe), bem como dados de precipitação e temperatura de nove MCG, ambos no período 1983-2000, foram utilizados para a seleção, via análise estatística, do MCG que melhor representa estes dados observados. Em paralelo, também foi realizada uma simulação hidrológica via modelo SWAT nesta bacia e como resultado dos dois procedimentos constatou-se que o modelo mais adequado para a bacia em estudo é o MPI ECHAM5 do instituto Max-Plank de Meteorologia, identificado aqui como MC8.
Thesagro: | ÁGUA; BACIA HIDROGRÁFICA; CLIMA; Mudança Climática.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/136716/1/Avaliacao-Marcus.pdf
Registro original: | Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)
Exemplares: | CPATC - (24323-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS